**Remont drogi gminnej prowadzącej do altany w miejscowości Dobroszów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jednmiary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł** |
| 1 | KNR 2-310101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm | m2 | 300  |   |   |
| 2 | KNR 2-310101-02  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokKrotność = 4  | m2 | 300  |   |   |
| 3 | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III | m3 | 90 |   |   |
| 4 | KNR 2-310104-05 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – grub. warstwy po zagęszcz. 10 cm  | m2 |  300 |   |   |
| 5 | KNR 2-310114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz.20 cm  | m2 | 300  |   |   |
| 6 | KNR 2-310114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grub. po zagęszcz.8 cm | m2 | 300  |   |   |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** |  |