Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu:	Kessler Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 4b, Przeworno
Dane emitorów punktowych
 
Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Ciepło wł. gazów	Szorstkość terenu	Usytuowanie emitora		
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[kJ/m3/K]	[m]	X  [m]	Y  [m]	
 E-1	  14,1 	   0,5  	  14,3  	    293   	   11,1	   1,30	    0,0569 	   281  	   286  	
 
Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-2 samochody ciężarowe    wysokość: 0,5 m
Lp	X [m]	Y [m]	
   1	    296  	    328  	
   2	    297  	    290  	
   3	    284  	    290  	
Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,0569 m.

Emitor liniowy: E-3 pojazdy osobowe    wysokość: 0 m
Lp	X [m]	Y [m]	
   1	    295  	    329  	
   2	    294  	    316  	
   3	    287  	    316  	
Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,0569 m.

Dane meteorologiczne
Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Wrocław, wysokość anemometru  14   m.      
 
Parametr	Rok	Okres grzewczy	Okres letni	
Temperatura [K]	281,4	275,6	287,2	
 
Sieć obliczeniowa: X od 0 do 600 m, skok 10 m, Y od 50 do 600 m,  skok 10 m.
Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania,   godzin	
1	roczna	1	8760	
 
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, mg/s

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja maks.	Emisja średnia	
		zanieczyszczenia	1 okres 	1 okres 	
E-1	kocioł	tlenki azotu jako NO2	16,80	5,52	
E-2	samochody ciężarowe	tlenki azotu jako NO2	0,625	7,13*10-5	
E-3	pojazdy osobowe	tlenki azotu jako NO2	0,00833	7,42*10-5