Ustalenie zakresu obliczeń

Zakład:	Kessler Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 4b, Przeworno

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3 

dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 0,656 < 0,1*D1
Symbol	Nazwa	1
okres	
E-1	kocioł	0,532	
E-2	samochody ciężarowe	0,085	
E-3	pojazdy osobowe	0,0392	
	Razem	0,656	

tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 113,5 > 0,1*D1
Symbol	Nazwa	1
okres	
E-1	kocioł	3,32	
E-2	samochody ciężarowe	106,3	
E-3	pojazdy osobowe	3,92	
	Razem	113,5	

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 191,2 < 0,1*D1
Symbol	Nazwa	1
okres	
E-1	kocioł	86,4	
E-2	samochody ciężarowe	44,6	
E-3	pojazdy osobowe	60,2	
	Razem	191,2	

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 5,37 < 0,1*D1
Symbol	Nazwa	1
okres	
E-1	kocioł	3,99	
E-2	samochody ciężarowe	1,381	
	Razem	5,37	

węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 15,38 < 0,1*D1
Symbol	Nazwa	1
okres	
E-2	samochody ciężarowe	11,26	
E-3	pojazdy osobowe	4,12	
	Razem	15,38	

węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 3,8 < 0,1*D1
Symbol	Nazwa	1
okres	
E-2	samochody ciężarowe	2,763	
E-3	pojazdy osobowe	1,039	
	Razem	3,8	

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3
 
Zakres pełny	Zakres skrócony	
tlenki azotu jako NO2	dwutlenek siarki	
	tlenek węgla	
	pył PM-10	
	węglowodory alifatyczne	
	węglowodory aromatyczne	

Kryterium obliczania opadu pyłu

Symbol	Nazwa	h, m	0,0667*h3,15	Erok, Mg	Eśrednia,  mg/s	
E-1	kocioł	14,1	278,1	2,0905	66,3	
	Razem		278,1	2,0905	66,3	
Analizowano emisję pyłu z 1 emitorów.
0,0667/n*Sh3,15 =    278,1
Suma emisji średniorocznej pyłu =  66,3  < 278,1  [mg/s]
Łączna emisja roczna  =  2,091  < 10 000  [Mg]
Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =    173,5 [m]
Emitor: kocioł
Należy analizować obszar o promieniu 5205 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.