Wyniki obliczeń stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

X	Y	Stęż. maksym.	Stęż. średnie	Kryt.	Kryt.	Kryt.	Częst. przekr.,%	
m	m	µg/m3	µg/m3	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	200 µg/m3	
      0  	     50  	       2,9	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     10  	     50  	       2,9	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     20  	     50  	       2,9	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     30  	     50  	       3,0	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	     50  	       3,0	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     50  	     50  	       3,1	     0,011	4	1	NNE	   0,00	
     60  	     50  	       3,1	     0,011	4	1	NNE	   0,00	
     70  	     50  	       3,1	     0,012	4	1	NNE	   0,00	
     80  	     50  	       3,1	     0,012	4	1	NNE	   0,00	
     90  	     50  	       3,2	     0,013	4	1	NNE	   0,00	
    100  	     50  	       3,2	     0,013	4	1	NNE	   0,00	
    110  	     50  	       3,2	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    120  	     50  	       3,2	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    130  	     50  	       3,2	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    140  	     50  	       3,2	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    150  	     50  	       3,3	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    160  	     50  	       3,3	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    170  	     50  	       3,3	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    180  	     50  	       3,3	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    190  	     50  	       3,3	     0,018	4	1	NNE	   0,00	
    200  	     50  	       3,2	     0,019	4	1	NNE	   0,00	
    210  	     50  	       3,2	     0,019	4	1	NNE	   0,00	
    220  	     50  	       3,2	     0,020	4	1	 N 	   0,00	
    230  	     50  	       3,2	     0,020	4	1	 N 	   0,00	
    240  	     50  	       3,2	     0,021	4	1	 N 	   0,00	
    250  	     50  	       3,2	     0,021	4	1	 N 	   0,00	
    260  	     50  	       3,2	     0,022	4	1	 N 	   0,00	
    270  	     50  	       3,2	     0,022	4	1	 N 	   0,00	
    280  	     50  	       3,2	     0,023	4	1	 N 	   0,00	
    290  	     50  	       3,2	     0,023	4	1	 N 	   0,00	
    300  	     50  	       3,2	     0,023	4	1	 N 	   0,00	
    310  	     50  	       3,2	     0,024	4	1	 N 	   0,00	
    320  	     50  	       3,2	     0,025	4	1	 N 	   0,00	
    330  	     50  	       3,2	     0,026	4	1	 N 	   0,00	
    340  	     50  	       3,2	     0,026	4	1	 N 	   0,00	
    350  	     50  	       3,2	     0,027	4	1	NNW	   0,00	
    360  	     50  	       3,2	     0,028	4	1	NNW	   0,00	
    370  	     50  	       3,3	     0,028	4	1	NNW	   0,00	
    380  	     50  	       3,3	     0,028	4	1	NNW	   0,00	
    390  	     50  	       3,3	     0,029	4	1	NNW	   0,00	
    400  	     50  	       3,3	     0,029	4	1	NNW	   0,00	
    410  	     50  	       3,3	     0,029	4	1	NNW	   0,00	
    420  	     50  	       3,3	     0,028	4	1	NNW	   0,00	
    430  	     50  	       3,2	     0,028	4	1	NNW	   0,00	
    440  	     50  	       3,2	     0,028	4	1	NNW	   0,00	
    450  	     50  	       3,2	     0,029	4	1	NNW	   0,00	
    460  	     50  	       3,2	     0,029	4	1	NNW	   0,00	
    470  	     50  	       3,2	     0,028	4	1	NNW	   0,00	
    480  	     50  	       3,2	     0,029	4	1	NNW	   0,00	
    490  	     50  	       3,1	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    500  	     50  	       3,1	     0,029	4	1	NNW	   0,00	
    510  	     50  	       3,1	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    520  	     50  	       3,0	     0,031	4	1	WNW	   0,00	
    530  	     50  	       3,0	     0,030	4	1	WNW	   0,00	
    540  	     50  	       3,0	     0,031	4	1	WNW	   0,00	
    550  	     50  	       2,9	     0,030	4	1	WNW	   0,00	
    560  	     50  	       2,9	     0,031	4	1	WNW	   0,00	
    570  	     50  	       2,8	     0,030	4	1	WNW	   0,00	
    580  	     50  	       2,8	     0,030	4	1	WNW	   0,00	
    590  	     50  	       2,8	     0,030	4	1	WNW	   0,00	
    600  	     50  	       2,7	     0,029	4	1	WNW	   0,00	
      0  	     60  	       2,9	     0,008	4	1	ENE	   0,00	
     10  	     60  	       2,9	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     20  	     60  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     30  	     60  	       3,0	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	     60  	       3,1	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     50  	     60  	       3,1	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	     60  	       3,1	     0,011	4	1	NNE	   0,00	
     70  	     60  	       3,1	     0,012	4	1	NNE	   0,00	
     80  	     60  	       3,2	     0,012	4	1	NNE	   0,00	
     90  	     60  	       3,2	     0,013	4	1	NNE	   0,00	
    100  	     60  	       3,2	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    110  	     60  	       3,2	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    120  	     60  	       3,2	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    130  	     60  	       3,2	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    140  	     60  	       3,3	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    150  	     60  	       3,3	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    160  	     60  	       3,3	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    170  	     60  	       3,2	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    180  	     60  	       3,2	     0,018	4	1	NNE	   0,00	
    190  	     60  	       3,2	     0,018	4	1	NNE	   0,00	
    200  	     60  	       3,2	     0,019	4	1	NNE	   0,00	
    210  	     60  	       3,2	     0,019	4	1	NNE	   0,00	
    220  	     60  	       3,2	     0,020	4	1	NNE	   0,00	
    230  	     60  	       3,2	     0,021	4	1	 N 	   0,00	
    240  	     60  	       3,2	     0,022	4	1	 N 	   0,00	
    250  	     60  	       3,2	     0,022	4	1	 N 	   0,00	
    260  	     60  	       3,2	     0,023	4	1	 N 	   0,00	
    270  	     60  	       3,2	     0,023	4	1	 N 	   0,00	
    280  	     60  	       3,2	     0,023	4	1	 N 	   0,00	
    290  	     60  	       3,2	     0,024	4	1	 N 	   0,00	
    300  	     60  	       3,2	     0,024	4	1	 N 	   0,00	
    310  	     60  	       3,2	     0,025	4	1	 N 	   0,00	
    320  	     60  	       3,2	     0,026	4	1	 N 	   0,00	
    330  	     60  	       3,2	     0,027	4	1	 N 	   0,00	
    340  	     60  	       3,2	     0,027	4	1	 N 	   0,00	
    350  	     60  	       3,2	     0,028	4	1	NNW	   0,00	
    360  	     60  	       3,2	     0,029	4	1	NNW	   0,00	
    370  	     60  	       3,2	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    380  	     60  	       3,2	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    390  	     60  	       3,3	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    400  	     60  	       3,3	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    410  	     60  	       3,3	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    420  	     60  	       3,3	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    430  	     60  	       3,3	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    440  	     60  	       3,2	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    450  	     60  	       3,2	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    460  	     60  	       3,2	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    470  	     60  	       3,2	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    480  	     60  	       3,2	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    490  	     60  	       3,2	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    500  	     60  	       3,1	     0,032	4	1	NNW	   0,00	
    510  	     60  	       3,1	     0,033	4	1	WNW	   0,00	
    520  	     60  	       3,1	     0,032	4	1	WNW	   0,00	
    530  	     60  	       3,0	     0,033	4	1	WNW	   0,00	
    540  	     60  	       3,0	     0,032	4	1	WNW	   0,00	
    550  	     60  	       3,0	     0,032	4	1	WNW	   0,00	
    560  	     60  	       2,9	     0,031	4	1	WNW	   0,00	
    570  	     60  	       2,9	     0,032	4	1	WNW	   0,00	
    580  	     60  	       2,8	     0,031	4	1	WNW	   0,00	
    590  	     60  	       2,8	     0,031	4	1	WNW	   0,00	
    600  	     60  	       2,7	     0,030	4	1	WNW	   0,00	
      0  	     70  	       2,9	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     10  	     70  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     20  	     70  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     30  	     70  	       3,0	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	     70  	       3,1	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     50  	     70  	       3,1	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	     70  	       3,1	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     70  	     70  	       3,2	     0,012	4	1	NNE	   0,00	
     80  	     70  	       3,2	     0,013	4	1	NNE	   0,00	
     90  	     70  	       3,2	     0,013	4	1	NNE	   0,00	
    100  	     70  	       3,2	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    110  	     70  	       3,2	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    120  	     70  	       3,3	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    130  	     70  	       3,3	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    140  	     70  	       3,3	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    150  	     70  	       3,3	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    160  	     70  	       3,2	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    170  	     70  	       3,2	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    180  	     70  	       3,2	     0,018	4	1	NNE	   0,00	
    190  	     70  	       3,2	     0,019	4	1	NNE	   0,00	
    200  	     70  	       3,2	     0,019	4	1	NNE	   0,00	
    210  	     70  	       3,2	     0,020	4	1	NNE	   0,00	
    220  	     70  	       3,2	     0,021	4	1	NNE	   0,00	
    230  	     70  	       3,1	     0,021	4	1	 N 	   0,00	
    240  	     70  	       3,1	     0,022	4	1	 N 	   0,00	
    250  	     70  	       3,1	     0,023	3	1	 N 	   0,00	
    260  	     70  	       3,1	     0,023	3	1	 N 	   0,00	
    270  	     70  	       3,2	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    280  	     70  	       3,2	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    290  	     70  	       3,2	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    300  	     70  	       3,1	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    310  	     70  	       3,1	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    320  	     70  	       3,1	     0,027	3	1	 N 	   0,00	
    330  	     70  	       3,1	     0,028	4	1	 N 	   0,00	
    340  	     70  	       3,1	     0,029	4	1	NNW	   0,00	
    350  	     70  	       3,2	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    360  	     70  	       3,2	     0,030	4	1	NNW	   0,00	
    370  	     70  	       3,2	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    380  	     70  	       3,2	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    390  	     70  	       3,2	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    400  	     70  	       3,2	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    410  	     70  	       3,3	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    420  	     70  	       3,3	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    430  	     70  	       3,3	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    440  	     70  	       3,3	     0,031	4	1	NNW	   0,00	
    450  	     70  	       3,3	     0,032	4	1	NNW	   0,00	
    460  	     70  	       3,2	     0,032	4	1	NNW	   0,00	
    470  	     70  	       3,2	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    480  	     70  	       3,2	     0,032	4	1	NNW	   0,00	
    490  	     70  	       3,2	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    500  	     70  	       3,2	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
    510  	     70  	       3,1	     0,033	4	1	WNW	   0,00	
    520  	     70  	       3,1	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
    530  	     70  	       3,1	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    540  	     70  	       3,0	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
    550  	     70  	       3,0	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
    560  	     70  	       2,9	     0,033	4	1	WNW	   0,00	
    570  	     70  	       2,9	     0,033	4	1	WNW	   0,00	
    580  	     70  	       2,9	     0,032	4	1	WNW	   0,00	
    590  	     70  	       2,8	     0,032	4	1	WNW	   0,00	
    600  	     70  	       2,8	     0,031	4	1	WNW	   0,00	
      0  	     80  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     10  	     80  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     20  	     80  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     30  	     80  	       3,1	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	     80  	       3,1	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     50  	     80  	       3,1	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	     80  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     70  	     80  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	     80  	       3,2	     0,012	4	1	NNE	   0,00	
     90  	     80  	       3,2	     0,013	4	1	NNE	   0,00	
    100  	     80  	       3,2	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    110  	     80  	       3,3	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    120  	     80  	       3,3	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    130  	     80  	       3,3	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    140  	     80  	       3,2	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    150  	     80  	       3,2	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    160  	     80  	       3,2	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    170  	     80  	       3,2	     0,018	4	1	NNE	   0,00	
    180  	     80  	       3,2	     0,018	4	1	NNE	   0,00	
    190  	     80  	       3,2	     0,019	4	1	NNE	   0,00	
    200  	     80  	       3,1	     0,020	4	1	NNE	   0,00	
    210  	     80  	       3,1	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    220  	     80  	       3,2	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    230  	     80  	       3,2	     0,022	3	1	 N 	   0,00	
    240  	     80  	       3,2	     0,023	3	1	 N 	   0,00	
    250  	     80  	       3,2	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    260  	     80  	       3,2	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    270  	     80  	       3,2	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    280  	     80  	       3,3	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    290  	     80  	       3,2	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    300  	     80  	       3,2	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    310  	     80  	       3,2	     0,027	3	1	 N 	   0,00	
    320  	     80  	       3,2	     0,028	3	1	 N 	   0,00	
    330  	     80  	       3,2	     0,030	3	1	 N 	   0,00	
    340  	     80  	       3,2	     0,030	3	1	NNW	   0,00	
    350  	     80  	       3,1	     0,031	3	1	NNW	   0,00	
    360  	     80  	       3,1	     0,032	4	1	NNW	   0,00	
    370  	     80  	       3,2	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    380  	     80  	       3,2	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    390  	     80  	       3,2	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    400  	     80  	       3,2	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    410  	     80  	       3,2	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    420  	     80  	       3,3	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    430  	     80  	       3,3	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    440  	     80  	       3,3	     0,034	4	1	NNW	   0,00	
    450  	     80  	       3,3	     0,034	4	1	NNW	   0,00	
    460  	     80  	       3,3	     0,033	4	1	NNW	   0,00	
    470  	     80  	       3,2	     0,034	4	1	NNW	   0,00	
    480  	     80  	       3,2	     0,035	4	1	NNW	   0,00	
    490  	     80  	       3,2	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    500  	     80  	       3,2	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    510  	     80  	       3,2	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    520  	     80  	       3,1	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    530  	     80  	       3,1	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    540  	     80  	       3,1	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    550  	     80  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    560  	     80  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    570  	     80  	       2,9	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
    580  	     80  	       2,9	     0,033	4	1	WNW	   0,00	
    590  	     80  	       2,8	     0,032	4	1	WNW	   0,00	
    600  	     80  	       2,8	     0,032	4	1	WNW	   0,00	
      0  	     90  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     10  	     90  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     20  	     90  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     30  	     90  	       3,1	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	     90  	       3,1	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     50  	     90  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	     90  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     70  	     90  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	     90  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     90  	     90  	       3,2	     0,013	4	1	NNE	   0,00	
    100  	     90  	       3,3	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    110  	     90  	       3,3	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    120  	     90  	       3,3	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    130  	     90  	       3,2	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    140  	     90  	       3,2	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    150  	     90  	       3,2	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    160  	     90  	       3,2	     0,018	4	1	NNE	   0,00	
    170  	     90  	       3,2	     0,018	4	1	NNE	   0,00	
    180  	     90  	       3,1	     0,019	4	1	NNE	   0,00	
    190  	     90  	       3,2	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    200  	     90  	       3,2	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    210  	     90  	       3,2	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    220  	     90  	       3,3	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    230  	     90  	       3,3	     0,023	3	1	 N 	   0,00	
    240  	     90  	       3,3	     0,023	3	1	 N 	   0,00	
    250  	     90  	       3,3	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    260  	     90  	       3,3	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    270  	     90  	       3,3	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    280  	     90  	       3,3	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    290  	     90  	       3,3	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    300  	     90  	       3,3	     0,027	3	1	 N 	   0,00	
    310  	     90  	       3,3	     0,028	3	1	 N 	   0,00	
    320  	     90  	       3,3	     0,030	3	1	 N 	   0,00	
    330  	     90  	       3,3	     0,030	3	1	 N 	   0,00	
    340  	     90  	       3,3	     0,031	3	1	NNW	   0,00	
    350  	     90  	       3,2	     0,033	3	1	NNW	   0,00	
    360  	     90  	       3,2	     0,033	3	1	NNW	   0,00	
    370  	     90  	       3,2	     0,034	3	1	NNW	   0,00	
    380  	     90  	       3,1	     0,034	3	1	NNW	   0,00	
    390  	     90  	       3,2	     0,035	4	1	NNW	   0,00	
    400  	     90  	       3,2	     0,035	4	1	NNW	   0,00	
    410  	     90  	       3,2	     0,035	4	1	NNW	   0,00	
    420  	     90  	       3,2	     0,035	4	1	NNW	   0,00	
    430  	     90  	       3,2	     0,036	4	1	NNW	   0,00	
    440  	     90  	       3,3	     0,036	4	1	NNW	   0,00	
    450  	     90  	       3,3	     0,035	4	1	NNW	   0,00	
    460  	     90  	       3,3	     0,036	4	1	NNW	   0,00	
    470  	     90  	       3,3	     0,037	4	1	NNW	   0,00	
    480  	     90  	       3,2	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    490  	     90  	       3,2	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    500  	     90  	       3,2	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    510  	     90  	       3,2	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    520  	     90  	       3,2	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    530  	     90  	       3,1	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    540  	     90  	       3,1	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    550  	     90  	       3,0	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    560  	     90  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    570  	     90  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    580  	     90  	       2,9	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
    590  	     90  	       2,9	     0,033	4	1	WNW	   0,00	
    600  	     90  	       2,8	     0,032	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    100  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    100  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    100  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    100  	       3,1	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    100  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    100  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    100  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    100  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    100  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    100  	       3,3	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    100  	    100  	       3,3	     0,014	4	1	NNE	   0,00	
    110  	    100  	       3,3	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    120  	    100  	       3,2	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    130  	    100  	       3,2	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    140  	    100  	       3,2	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    150  	    100  	       3,2	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    160  	    100  	       3,1	     0,018	4	1	NNE	   0,00	
    170  	    100  	       3,2	     0,019	3	1	NNE	   0,00	
    180  	    100  	       3,2	     0,019	3	1	NNE	   0,00	
    190  	    100  	       3,2	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    200  	    100  	       3,3	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    210  	    100  	       3,3	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    220  	    100  	       3,3	     0,022	3	1	NNE	   0,00	
    230  	    100  	       3,4	     0,023	3	1	NNE	   0,00	
    240  	    100  	       3,4	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    250  	    100  	       3,4	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    260  	    100  	       3,4	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    270  	    100  	       3,4	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    280  	    100  	       3,4	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    290  	    100  	       3,4	     0,027	3	1	 N 	   0,00	
    300  	    100  	       3,4	     0,028	3	1	 N 	   0,00	
    310  	    100  	       3,4	     0,029	3	1	 N 	   0,00	
    320  	    100  	       3,4	     0,031	3	1	 N 	   0,00	
    330  	    100  	       3,4	     0,031	3	1	 N 	   0,00	
    340  	    100  	       3,3	     0,033	3	1	NNW	   0,00	
    350  	    100  	       3,3	     0,034	3	1	NNW	   0,00	
    360  	    100  	       3,3	     0,035	3	1	NNW	   0,00	
    370  	    100  	       3,3	     0,036	3	1	NNW	   0,00	
    380  	    100  	       3,2	     0,036	3	1	NNW	   0,00	
    390  	    100  	       3,2	     0,036	3	1	NNW	   0,00	
    400  	    100  	       3,1	     0,036	4	1	NNW	   0,00	
    410  	    100  	       3,2	     0,036	4	1	NNW	   0,00	
    420  	    100  	       3,2	     0,036	4	1	NNW	   0,00	
    430  	    100  	       3,2	     0,037	4	1	NNW	   0,00	
    440  	    100  	       3,2	     0,037	4	1	NNW	   0,00	
    450  	    100  	       3,3	     0,038	4	1	NNW	   0,00	
    460  	    100  	       3,3	     0,039	4	1	NNW	   0,00	
    470  	    100  	       3,3	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    480  	    100  	       3,3	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    100  	       3,2	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    100  	       3,2	     0,041	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    100  	       3,2	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    100  	       3,2	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    100  	       3,1	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    100  	       3,1	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    100  	       3,1	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    100  	       3,0	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    100  	       3,0	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    100  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    100  	       2,9	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    100  	       2,9	     0,033	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    110  	       3,0	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    110  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    110  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    110  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    110  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    110  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    110  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    110  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    110  	       3,3	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    110  	       3,3	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    100  	    110  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
    110  	    110  	       3,2	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    120  	    110  	       3,2	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    130  	    110  	       3,2	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    140  	    110  	       3,2	     0,017	4	1	NNE	   0,00	
    150  	    110  	       3,1	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    160  	    110  	       3,2	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    170  	    110  	       3,2	     0,019	3	1	NNE	   0,00	
    180  	    110  	       3,3	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    190  	    110  	       3,3	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    200  	    110  	       3,3	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    210  	    110  	       3,4	     0,022	3	1	NNE	   0,00	
    220  	    110  	       3,4	     0,022	3	1	NNE	   0,00	
    230  	    110  	       3,4	     0,023	3	1	NNE	   0,00	
    240  	    110  	       3,4	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    250  	    110  	       3,4	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    260  	    110  	       3,4	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    270  	    110  	       3,4	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    280  	    110  	       3,4	     0,027	3	1	 N 	   0,00	
    290  	    110  	       3,4	     0,028	3	1	 N 	   0,00	
    300  	    110  	       3,4	     0,029	3	1	 N 	   0,00	
    310  	    110  	       3,4	     0,030	3	1	 N 	   0,00	
    320  	    110  	       3,4	     0,031	3	1	 N 	   0,00	
    330  	    110  	       3,4	     0,033	3	1	NNW	   0,00	
    340  	    110  	       3,4	     0,034	3	1	NNW	   0,00	
    350  	    110  	       3,4	     0,036	3	1	NNW	   0,00	
    360  	    110  	       3,4	     0,036	3	1	NNW	   0,00	
    370  	    110  	       3,3	     0,037	3	1	NNW	   0,00	
    380  	    110  	       3,3	     0,038	3	1	NNW	   0,00	
    390  	    110  	       3,2	     0,038	3	1	NNW	   0,00	
    400  	    110  	       3,2	     0,038	3	1	NNW	   0,00	
    410  	    110  	       3,1	     0,038	3	1	NNW	   0,00	
    420  	    110  	       3,2	     0,039	4	1	NNW	   0,00	
    430  	    110  	       3,2	     0,040	4	1	NNW	   0,00	
    440  	    110  	       3,2	     0,041	4	1	NNW	   0,00	
    450  	    110  	       3,2	     0,042	4	1	NNW	   0,00	
    460  	    110  	       3,3	     0,043	4	1	WNW	   0,00	
    470  	    110  	       3,3	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    480  	    110  	       3,3	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    110  	       3,3	     0,043	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    110  	       3,2	     0,043	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    110  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    110  	       3,2	     0,041	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    110  	       3,2	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    110  	       3,1	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    110  	       3,1	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    110  	       3,1	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    110  	       3,0	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    110  	       3,0	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    110  	       2,9	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    110  	       2,9	     0,033	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    120  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    120  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    120  	       3,1	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    120  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    120  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    120  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    120  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    120  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    120  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    120  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    100  	    120  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
    110  	    120  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
    120  	    120  	       3,2	     0,015	4	1	NNE	   0,00	
    130  	    120  	       3,2	     0,016	4	1	NNE	   0,00	
    140  	    120  	       3,1	     0,017	3	1	NNE	   0,00	
    150  	    120  	       3,2	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    160  	    120  	       3,3	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    170  	    120  	       3,3	     0,019	3	1	NNE	   0,00	
    180  	    120  	       3,3	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    190  	    120  	       3,4	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    200  	    120  	       3,4	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    210  	    120  	       3,4	     0,022	3	1	NNE	   0,00	
    220  	    120  	       3,4	     0,023	3	1	NNE	   0,00	
    230  	    120  	       3,4	     0,023	3	1	NNE	   0,00	
    240  	    120  	       3,4	     0,024	3	1	 N 	   0,00	
    250  	    120  	       3,4	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    260  	    120  	       3,4	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    270  	    120  	       3,4	     0,027	3	1	 N 	   0,00	
    280  	    120  	       3,4	     0,028	3	1	 N 	   0,00	
    290  	    120  	       3,4	     0,029	3	1	 N 	   0,00	
    300  	    120  	       3,4	     0,029	3	1	 N 	   0,00	
    310  	    120  	       3,4	     0,031	3	1	 N 	   0,00	
    320  	    120  	       3,4	     0,033	3	1	 N 	   0,00	
    330  	    120  	       3,4	     0,034	3	1	NNW	   0,00	
    340  	    120  	       3,4	     0,036	3	1	NNW	   0,00	
    350  	    120  	       3,4	     0,037	3	1	NNW	   0,00	
    360  	    120  	       3,4	     0,038	3	1	NNW	   0,00	
    370  	    120  	       3,4	     0,038	3	1	NNW	   0,00	
    380  	    120  	       3,4	     0,039	3	1	NNW	   0,00	
    390  	    120  	       3,3	     0,040	3	1	NNW	   0,00	
    400  	    120  	       3,3	     0,040	3	1	NNW	   0,00	
    410  	    120  	       3,2	     0,041	3	1	NNW	   0,00	
    420  	    120  	       3,2	     0,042	3	1	NNW	   0,00	
    430  	    120  	       3,2	     0,043	4	1	NNW	   0,00	
    440  	    120  	       3,2	     0,044	4	1	NNW	   0,00	
    450  	    120  	       3,2	     0,045	4	1	WNW	   0,00	
    460  	    120  	       3,2	     0,046	4	1	WNW	   0,00	
    470  	    120  	       3,3	     0,045	4	1	WNW	   0,00	
    480  	    120  	       3,3	     0,045	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    120  	       3,3	     0,045	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    120  	       3,3	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    120  	       3,2	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    120  	       3,2	     0,043	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    120  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    120  	       3,2	     0,041	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    120  	       3,1	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    120  	       3,1	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    120  	       3,0	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    120  	       3,0	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    120  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    120  	       2,9	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    130  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    130  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    130  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    130  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    130  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    130  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    130  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    130  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    130  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    130  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    100  	    130  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    110  	    130  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
    120  	    130  	       3,1	     0,015	4	1	ENE	   0,00	
    130  	    130  	       3,1	     0,016	3	1	NNE	   0,00	
    140  	    130  	       3,2	     0,017	3	1	NNE	   0,00	
    150  	    130  	       3,3	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    160  	    130  	       3,3	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    170  	    130  	       3,4	     0,019	3	1	NNE	   0,00	
    180  	    130  	       3,4	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    190  	    130  	       3,4	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    200  	    130  	       3,4	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    210  	    130  	       3,4	     0,022	3	1	NNE	   0,00	
    220  	    130  	       3,4	     0,022	3	1	NNE	   0,00	
    230  	    130  	       3,4	     0,023	3	1	NNE	   0,00	
    240  	    130  	       3,4	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    250  	    130  	       3,4	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    260  	    130  	       3,4	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    270  	    130  	       3,4	     0,027	3	1	 N 	   0,00	
    280  	    130  	       3,4	     0,028	3	1	 N 	   0,00	
    290  	    130  	       3,4	     0,029	3	1	 N 	   0,00	
    300  	    130  	       3,4	     0,030	3	1	 N 	   0,00	
    310  	    130  	       3,4	     0,032	3	1	 N 	   0,00	
    320  	    130  	       3,4	     0,034	3	1	 N 	   0,00	
    330  	    130  	       3,4	     0,036	3	1	NNW	   0,00	
    340  	    130  	       3,4	     0,037	3	1	NNW	   0,00	
    350  	    130  	       3,4	     0,039	3	1	NNW	   0,00	
    360  	    130  	       3,4	     0,039	3	1	NNW	   0,00	
    370  	    130  	       3,4	     0,040	3	1	NNW	   0,00	
    380  	    130  	       3,4	     0,041	3	1	NNW	   0,00	
    390  	    130  	       3,4	     0,041	3	1	NNW	   0,00	
    400  	    130  	       3,3	     0,043	3	1	NNW	   0,00	
    410  	    130  	       3,3	     0,044	3	1	NNW	   0,00	
    420  	    130  	       3,2	     0,045	3	1	NNW	   0,00	
    430  	    130  	       3,2	     0,046	3	1	NNW	   0,00	
    440  	    130  	       3,1	     0,048	4	1	WNW	   0,00	
    450  	    130  	       3,2	     0,048	4	1	WNW	   0,00	
    460  	    130  	       3,2	     0,047	4	1	WNW	   0,00	
    470  	    130  	       3,2	     0,048	4	1	WNW	   0,00	
    480  	    130  	       3,3	     0,048	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    130  	       3,3	     0,047	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    130  	       3,3	     0,046	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    130  	       3,3	     0,045	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    130  	       3,2	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    130  	       3,2	     0,043	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    130  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    130  	       3,1	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    130  	       3,1	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    130  	       3,1	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    130  	       3,0	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    130  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    130  	       2,9	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    140  	       3,1	     0,009	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    140  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    140  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    140  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    140  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    140  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    140  	       3,3	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    140  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    140  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    140  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    100  	    140  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    110  	    140  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
    120  	    140  	       3,1	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    140  	       3,2	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    140  	       3,3	     0,017	3	1	NNE	   0,00	
    150  	    140  	       3,3	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    160  	    140  	       3,4	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    170  	    140  	       3,4	     0,019	3	1	NNE	   0,00	
    180  	    140  	       3,4	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    190  	    140  	       3,4	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    200  	    140  	       3,4	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    210  	    140  	       3,4	     0,022	3	1	NNE	   0,00	
    220  	    140  	       3,4	     0,023	3	1	NNE	   0,00	
    230  	    140  	       3,4	     0,023	3	1	NNE	   0,00	
    240  	    140  	       3,3	     0,024	3	1	NNE	   0,00	
    250  	    140  	       3,3	     0,025	3	1	 N 	   0,00	
    260  	    140  	       3,3	     0,026	3	1	 N 	   0,00	
    270  	    140  	       3,3	     0,027	3	1	 N 	   0,00	
    280  	    140  	       3,3	     0,028	3	1	 N 	   0,00	
    290  	    140  	       3,3	     0,029	3	1	 N 	   0,00	
    300  	    140  	       3,3	     0,031	3	1	 N 	   0,00	
    310  	    140  	       3,3	     0,033	3	1	 N 	   0,00	
    320  	    140  	       3,3	     0,034	3	1	 N 	   0,00	
    330  	    140  	       3,4	     0,037	3	1	NNW	   0,00	
    340  	    140  	       3,4	     0,039	3	1	NNW	   0,00	
    350  	    140  	       3,4	     0,040	3	1	NNW	   0,00	
    360  	    140  	       3,4	     0,041	3	1	NNW	   0,00	
    370  	    140  	       3,4	     0,042	3	1	NNW	   0,00	
    380  	    140  	       3,4	     0,043	3	1	NNW	   0,00	
    390  	    140  	       3,4	     0,044	3	1	NNW	   0,00	
    400  	    140  	       3,4	     0,046	3	1	NNW	   0,00	
    410  	    140  	       3,3	     0,048	3	1	NNW	   0,00	
    420  	    140  	       3,3	     0,049	3	1	NNW	   0,00	
    430  	    140  	       3,2	     0,050	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    140  	       3,2	     0,051	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    140  	       3,2	     0,052	4	1	WNW	   0,00	
    460  	    140  	       3,2	     0,050	4	1	WNW	   0,00	
    470  	    140  	       3,2	     0,050	4	1	WNW	   0,00	
    480  	    140  	       3,3	     0,050	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    140  	       3,3	     0,049	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    140  	       3,3	     0,048	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    140  	       3,3	     0,047	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    140  	       3,2	     0,045	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    140  	       3,2	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    140  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    140  	       3,2	     0,041	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    140  	       3,1	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    140  	       3,1	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    140  	       3,1	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    140  	       3,0	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    140  	       3,0	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    150  	       3,1	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    150  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    150  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    150  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    150  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    150  	       3,3	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    150  	       3,3	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    150  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    150  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    150  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    100  	    150  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    110  	    150  	       3,1	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    150  	       3,2	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    150  	       3,3	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    150  	       3,3	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    150  	       3,4	     0,017	3	1	NNE	   0,00	
    160  	    150  	       3,4	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    170  	    150  	       3,4	     0,019	3	1	NNE	   0,00	
    180  	    150  	       3,4	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    190  	    150  	       3,4	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    200  	    150  	       3,4	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    210  	    150  	       3,4	     0,022	3	1	NNE	   0,00	
    220  	    150  	       3,3	     0,022	3	1	NNE	   0,00	
    230  	    150  	       3,3	     0,023	3	1	NNE	   0,00	
    240  	    150  	       3,2	     0,024	3	1	NNE	   0,00	
    250  	    150  	       3,2	     0,025	2	1	 N 	   0,00	
    260  	    150  	       3,2	     0,026	2	1	 N 	   0,00	
    270  	    150  	       3,2	     0,027	2	1	 N 	   0,00	
    280  	    150  	       3,2	     0,028	2	1	 N 	   0,00	
    290  	    150  	       3,2	     0,029	2	1	 N 	   0,00	
    300  	    150  	       3,2	     0,031	2	1	 N 	   0,00	
    310  	    150  	       3,2	     0,033	2	1	 N 	   0,00	
    320  	    150  	       3,2	     0,035	3	1	NNW	   0,00	
    330  	    150  	       3,3	     0,038	3	1	NNW	   0,00	
    340  	    150  	       3,3	     0,040	3	1	NNW	   0,00	
    350  	    150  	       3,4	     0,041	3	1	NNW	   0,00	
    360  	    150  	       3,4	     0,042	3	1	NNW	   0,00	
    370  	    150  	       3,4	     0,044	3	1	NNW	   0,00	
    380  	    150  	       3,4	     0,045	3	1	NNW	   0,00	
    390  	    150  	       3,4	     0,046	3	1	NNW	   0,00	
    400  	    150  	       3,4	     0,050	3	1	NNW	   0,00	
    410  	    150  	       3,4	     0,051	3	1	NNW	   0,00	
    420  	    150  	       3,4	     0,053	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    150  	       3,3	     0,054	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    150  	       3,2	     0,054	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    150  	       3,2	     0,055	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    150  	       3,2	     0,053	4	1	WNW	   0,00	
    470  	    150  	       3,2	     0,053	4	1	WNW	   0,00	
    480  	    150  	       3,2	     0,052	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    150  	       3,3	     0,050	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    150  	       3,3	     0,049	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    150  	       3,3	     0,048	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    150  	       3,3	     0,046	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    150  	       3,2	     0,045	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    150  	       3,2	     0,043	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    150  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    150  	       3,2	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    150  	       3,1	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    150  	       3,1	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    150  	       3,0	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    150  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    160  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    160  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    160  	       3,2	     0,010	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    160  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    160  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    160  	       3,3	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    160  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    160  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    160  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    160  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    100  	    160  	       3,1	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    110  	    160  	       3,2	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    160  	       3,3	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    160  	       3,3	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    160  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    160  	       3,4	     0,017	3	1	ENE	   0,00	
    160  	    160  	       3,4	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    170  	    160  	       3,4	     0,019	3	1	NNE	   0,00	
    180  	    160  	       3,4	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    190  	    160  	       3,4	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    200  	    160  	       3,3	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    210  	    160  	       3,3	     0,021	3	1	NNE	   0,00	
    220  	    160  	       3,2	     0,022	2	1	NNE	   0,00	
    230  	    160  	       3,2	     0,022	2	1	NNE	   0,00	
    240  	    160  	       3,2	     0,023	2	1	NNE	   0,00	
    250  	    160  	       3,2	     0,024	2	1	 N 	   0,00	
    260  	    160  	       3,1	     0,025	2	1	 N 	   0,00	
    270  	    160  	       3,1	     0,026	2	1	 N 	   0,00	
    280  	    160  	       3,1	     0,027	2	1	 N 	   0,00	
    290  	    160  	       3,1	     0,028	2	1	 N 	   0,00	
    300  	    160  	       3,1	     0,030	2	1	 N 	   0,00	
    310  	    160  	       3,2	     0,032	2	1	 N 	   0,00	
    320  	    160  	       3,2	     0,036	2	1	NNW	   0,00	
    330  	    160  	       3,2	     0,039	2	1	NNW	   0,00	
    340  	    160  	       3,2	     0,041	2	1	NNW	   0,00	
    350  	    160  	       3,3	     0,042	3	1	NNW	   0,00	
    360  	    160  	       3,3	     0,044	3	1	NNW	   0,00	
    370  	    160  	       3,4	     0,047	3	1	NNW	   0,00	
    380  	    160  	       3,4	     0,048	3	1	NNW	   0,00	
    390  	    160  	       3,4	     0,050	3	1	NNW	   0,00	
    400  	    160  	       3,4	     0,054	3	1	NNW	   0,00	
    410  	    160  	       3,4	     0,055	3	1	WNW	   0,00	
    420  	    160  	       3,4	     0,056	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    160  	       3,3	     0,057	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    160  	       3,3	     0,057	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    160  	       3,2	     0,057	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    160  	       3,1	     0,056	3	1	WNW	   0,00	
    470  	    160  	       3,2	     0,055	4	1	WNW	   0,00	
    480  	    160  	       3,2	     0,054	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    160  	       3,3	     0,052	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    160  	       3,3	     0,050	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    160  	       3,3	     0,049	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    160  	       3,3	     0,047	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    160  	       3,2	     0,045	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    160  	       3,2	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    160  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    160  	       3,2	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    160  	       3,1	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    160  	       3,1	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    160  	       3,0	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    160  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    170  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    170  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    170  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    170  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    170  	       3,3	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    170  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    170  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    170  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    170  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    170  	       3,1	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
    100  	    170  	       3,2	     0,013	3	1	ENE	   0,00	
    110  	    170  	       3,2	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    170  	       3,3	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    170  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    170  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    170  	       3,4	     0,017	3	1	ENE	   0,00	
    160  	    170  	       3,4	     0,017	3	1	ENE	   0,00	
    170  	    170  	       3,4	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    180  	    170  	       3,4	     0,019	3	1	NNE	   0,00	
    190  	    170  	       3,3	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    200  	    170  	       3,2	     0,020	3	1	NNE	   0,00	
    210  	    170  	       3,2	     0,021	2	1	NNE	   0,00	
    220  	    170  	       3,2	     0,021	2	1	NNE	   0,00	
    230  	    170  	       3,1	     0,021	2	1	NNE	   0,00	
    240  	    170  	       3,1	     0,022	2	1	NNE	   0,00	
    250  	    170  	       3,0	     0,023	2	1	 N 	   0,00	
    260  	    170  	       3,0	     0,023	2	1	 N 	   0,00	
    270  	    170  	       3,0	     0,024	2	1	 N 	   0,00	
    280  	    170  	       2,9	     0,025	2	1	 N 	   0,00	
    290  	    170  	       3,0	     0,027	2	1	 N 	   0,00	
    300  	    170  	       3,0	     0,030	2	1	 N 	   0,00	
    310  	    170  	       3,0	     0,032	2	1	 N 	   0,00	
    320  	    170  	       3,1	     0,035	2	1	NNW	   0,00	
    330  	    170  	       3,1	     0,038	2	1	NNW	   0,00	
    340  	    170  	       3,2	     0,041	2	1	NNW	   0,00	
    350  	    170  	       3,2	     0,043	2	1	NNW	   0,00	
    360  	    170  	       3,2	     0,046	3	1	NNW	   0,00	
    370  	    170  	       3,3	     0,049	3	1	NNW	   0,00	
    380  	    170  	       3,4	     0,051	3	1	NNW	   0,00	
    390  	    170  	       3,4	     0,055	3	1	NNW	   0,00	
    400  	    170  	       3,4	     0,057	3	1	WNW	   0,00	
    410  	    170  	       3,4	     0,059	3	1	WNW	   0,00	
    420  	    170  	       3,4	     0,060	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    170  	       3,4	     0,060	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    170  	       3,3	     0,060	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    170  	       3,3	     0,059	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    170  	       3,2	     0,058	3	1	WNW	   0,00	
    470  	    170  	       3,1	     0,056	4	1	WNW	   0,00	
    480  	    170  	       3,2	     0,055	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    170  	       3,2	     0,053	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    170  	       3,3	     0,051	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    170  	       3,3	     0,049	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    170  	       3,3	     0,047	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    170  	       3,3	     0,045	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    170  	       3,2	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    170  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    170  	       3,2	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    170  	       3,1	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    170  	       3,1	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    170  	       3,1	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    170  	       3,0	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    180  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    180  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    180  	       3,2	     0,011	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    180  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    180  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    180  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    180  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    180  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    180  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    180  	       3,1	     0,013	3	1	ENE	   0,00	
    100  	    180  	       3,2	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    110  	    180  	       3,3	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    180  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    180  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    180  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    180  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    160  	    180  	       3,4	     0,017	3	1	ENE	   0,00	
    170  	    180  	       3,4	     0,018	3	1	ENE	   0,00	
    180  	    180  	       3,3	     0,018	3	1	NNE	   0,00	
    190  	    180  	       3,2	     0,019	2	1	NNE	   0,00	
    200  	    180  	       3,2	     0,019	2	1	NNE	   0,00	
    210  	    180  	       3,1	     0,020	2	1	NNE	   0,00	
    220  	    180  	       3,1	     0,020	2	1	NNE	   0,00	
    230  	    180  	       3,0	     0,020	2	1	NNE	   0,00	
    240  	    180  	       2,9	     0,020	2	1	NNE	   0,00	
    250  	    180  	       2,8	     0,021	3	2	NNE	   0,00	
    260  	    180  	       2,8	     0,021	3	2	 N 	   0,00	
    270  	    180  	       2,8	     0,022	3	2	 N 	   0,00	
    280  	    180  	       2,8	     0,023	3	2	 N 	   0,00	
    290  	    180  	       2,8	     0,025	3	2	 N 	   0,00	
    300  	    180  	       2,8	     0,028	3	2	 N 	   0,00	
    310  	    180  	       2,8	     0,032	3	2	NNW	   0,00	
    320  	    180  	       2,9	     0,035	2	1	NNW	   0,00	
    330  	    180  	       3,0	     0,038	2	1	NNW	   0,00	
    340  	    180  	       3,1	     0,042	2	1	NNW	   0,00	
    350  	    180  	       3,1	     0,045	2	1	NNW	   0,00	
    360  	    180  	       3,2	     0,047	2	1	NNW	   0,00	
    370  	    180  	       3,2	     0,052	2	1	NNW	   0,00	
    380  	    180  	       3,3	     0,057	3	1	NNW	   0,00	
    390  	    180  	       3,4	     0,059	3	1	WNW	   0,00	
    400  	    180  	       3,4	     0,061	3	1	WNW	   0,00	
    410  	    180  	       3,4	     0,062	3	1	WNW	   0,00	
    420  	    180  	       3,4	     0,063	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    180  	       3,4	     0,063	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    180  	       3,4	     0,062	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    180  	       3,3	     0,061	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    180  	       3,2	     0,060	3	1	WNW	   0,00	
    470  	    180  	       3,2	     0,058	3	1	WNW	   0,00	
    480  	    180  	       3,2	     0,056	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    180  	       3,2	     0,054	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    180  	       3,2	     0,052	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    180  	       3,3	     0,049	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    180  	       3,3	     0,048	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    180  	       3,3	     0,046	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    180  	       3,2	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    180  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    180  	       3,2	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    180  	       3,2	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    180  	       3,1	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    180  	       3,1	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    180  	       3,0	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    190  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    190  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    190  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    190  	       3,3	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    190  	       3,3	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    190  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    190  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    190  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    190  	       3,1	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     90  	    190  	       3,2	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    100  	    190  	       3,3	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    110  	    190  	       3,3	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    190  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    190  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    190  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    190  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    160  	    190  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    170  	    190  	       3,3	     0,017	3	1	ENE	   0,00	
    180  	    190  	       3,2	     0,017	2	1	ENE	   0,00	
    190  	    190  	       3,2	     0,018	2	1	NNE	   0,00	
    200  	    190  	       3,1	     0,018	2	1	NNE	   0,00	
    210  	    190  	       3,0	     0,018	2	1	NNE	   0,00	
    220  	    190  	       2,9	     0,018	2	1	NNE	   0,00	
    230  	    190  	       2,8	     0,018	3	2	NNE	   0,00	
    240  	    190  	       2,8	     0,018	3	2	NNE	   0,00	
    250  	    190  	       2,7	     0,018	3	2	NNE	   0,00	
    260  	    190  	       2,7	     0,019	3	2	 N 	   0,00	
    270  	    190  	       2,6	     0,019	3	2	 N 	   0,00	
    280  	    190  	       2,6	     0,021	3	2	 N 	   0,00	
    290  	    190  	       2,6	     0,023	3	2	 N 	   0,00	
    300  	    190  	       2,7	     0,026	3	2	 N 	   0,00	
    310  	    190  	       2,7	     0,029	3	2	NNW	   0,00	
    320  	    190  	       2,8	     0,033	3	2	NNW	   0,00	
    330  	    190  	       2,8	     0,038	3	2	NNW	   0,00	
    340  	    190  	       2,9	     0,041	2	1	NNW	   0,00	
    350  	    190  	       3,0	     0,046	2	1	NNW	   0,00	
    360  	    190  	       3,1	     0,051	2	1	NNW	   0,00	
    370  	    190  	       3,2	     0,054	2	1	NNW	   0,00	
    380  	    190  	       3,2	     0,060	2	1	WNW	   0,00	
    390  	    190  	       3,3	     0,062	3	1	WNW	   0,00	
    400  	    190  	       3,4	     0,066	3	1	WNW	   0,00	
    410  	    190  	       3,4	     0,067	3	1	WNW	   0,00	
    420  	    190  	       3,4	     0,066	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    190  	       3,4	     0,066	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    190  	       3,4	     0,064	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    190  	       3,4	     0,062	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    190  	       3,3	     0,060	3	1	WNW	   0,00	
    470  	    190  	       3,2	     0,058	3	1	WNW	   0,00	
    480  	    190  	       3,1	     0,056	4	1	WNW	   0,00	
    490  	    190  	       3,2	     0,054	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    190  	       3,2	     0,052	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    190  	       3,3	     0,049	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    190  	       3,3	     0,048	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    190  	       3,3	     0,046	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    190  	       3,3	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    190  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    190  	       3,2	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    190  	       3,2	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    190  	       3,1	     0,037	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    190  	       3,1	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    190  	       3,0	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    200  	       3,2	     0,012	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    200  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    200  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    200  	       3,3	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    200  	       3,3	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    200  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    200  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    200  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    200  	       3,1	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
     90  	    200  	       3,2	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    100  	    200  	       3,3	     0,014	3	1	ENE	   0,00	
    110  	    200  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    200  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    200  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    200  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    200  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    160  	    200  	       3,3	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    170  	    200  	       3,2	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    180  	    200  	       3,2	     0,016	2	1	ENE	   0,00	
    190  	    200  	       3,1	     0,017	2	1	ENE	   0,00	
    200  	    200  	       3,0	     0,017	2	1	NNE	   0,00	
    210  	    200  	       2,9	     0,017	3	2	NNE	   0,00	
    220  	    200  	       2,8	     0,016	3	2	NNE	   0,00	
    230  	    200  	       2,7	     0,016	3	2	NNE	   0,00	
    240  	    200  	       2,6	     0,015	3	2	NNE	   0,00	
    250  	    200  	       2,5	     0,015	2	2	NNE	   0,00	
    260  	    200  	       2,5	     0,015	2	2	 N 	   0,00	
    270  	    200  	       2,4	     0,016	2	2	 N 	   0,00	
    280  	    200  	       2,4	     0,017	2	2	 N 	   0,00	
    290  	    200  	       2,4	     0,019	2	2	 N 	   0,00	
    300  	    200  	       2,5	     0,022	2	2	 N 	   0,00	
    310  	    200  	       2,5	     0,026	2	2	NNW	   0,00	
    320  	    200  	       2,6	     0,031	2	2	NNW	   0,00	
    330  	    200  	       2,7	     0,036	3	2	NNW	   0,00	
    340  	    200  	       2,8	     0,040	3	2	NNW	   0,00	
    350  	    200  	       2,9	     0,046	3	2	NNW	   0,00	
    360  	    200  	       3,0	     0,052	2	1	NNW	   0,00	
    370  	    200  	       3,1	     0,059	2	1	WNW	   0,00	
    380  	    200  	       3,2	     0,064	2	1	WNW	   0,00	
    390  	    200  	       3,2	     0,067	2	1	WNW	   0,00	
    400  	    200  	       3,3	     0,068	3	1	WNW	   0,00	
    410  	    200  	       3,4	     0,068	3	1	WNW	   0,00	
    420  	    200  	       3,4	     0,068	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    200  	       3,5	     0,067	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    200  	       3,4	     0,065	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    200  	       3,4	     0,063	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    200  	       3,3	     0,061	3	1	WNW	   0,00	
    470  	    200  	       3,3	     0,058	3	1	WNW	   0,00	
    480  	    200  	       3,2	     0,057	3	1	WNW	   0,00	
    490  	    200  	       3,2	     0,054	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    200  	       3,2	     0,052	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    200  	       3,3	     0,049	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    200  	       3,3	     0,047	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    200  	       3,3	     0,046	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    200  	       3,3	     0,043	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    200  	       3,2	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    200  	       3,2	     0,040	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    200  	       3,2	     0,038	4	1	WNW	   0,00	
    580  	    200  	       3,1	     0,036	4	1	WNW	   0,00	
    590  	    200  	       3,1	     0,035	4	1	WNW	   0,00	
    600  	    200  	       3,1	     0,034	4	1	WNW	   0,00	
      0  	    210  	       3,2	     0,013	4	1	ENE	   0,00	
     10  	    210  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
     20  	    210  	       3,2	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
     30  	    210  	       3,3	     0,015	4	1	ENE	   0,00	
     40  	    210  	       3,3	     0,014	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    210  	       3,2	     0,015	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    210  	       3,2	     0,015	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    210  	       3,2	     0,015	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    210  	       3,2	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
     90  	    210  	       3,3	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    100  	    210  	       3,3	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    110  	    210  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    210  	       3,4	     0,015	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    210  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    210  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    210  	       3,3	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    160  	    210  	       3,2	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    170  	    210  	       3,2	     0,016	2	1	ENE	   0,00	
    180  	    210  	       3,1	     0,015	2	1	ENE	   0,00	
    190  	    210  	       3,0	     0,015	2	1	ENE	   0,00	
    200  	    210  	       2,8	     0,015	3	2	ENE	   0,00	
    210  	    210  	       2,8	     0,015	3	2	NNE	   0,00	
    220  	    210  	       2,6	     0,014	3	2	NNE	   0,00	
    230  	    210  	       2,5	     0,013	2	2	NNE	   0,00	
    240  	    210  	       2,4	     0,012	2	2	NNE	   0,00	
    250  	    210  	       2,3	     0,012	2	2	NNE	   0,00	
    260  	    210  	       2,2	     0,011	2	2	NNE	   0,00	
    270  	    210  	       2,2	     0,012	6	2	NNE	   0,00	
    280  	    210  	       2,2	     0,013	6	2	 N 	   0,00	
    290  	    210  	       2,3	     0,014	6	2	 N 	   0,00	
    300  	    210  	       2,2	     0,018	6	2	 N 	   0,00	
    310  	    210  	       2,3	     0,022	2	2	NNW	   0,00	
    320  	    210  	       2,4	     0,028	2	2	NNW	   0,00	
    330  	    210  	       2,5	     0,033	2	2	NNW	   0,00	
    340  	    210  	       2,6	     0,041	3	2	NNW	   0,00	
    350  	    210  	       2,8	     0,048	3	2	NNW	   0,00	
    360  	    210  	       2,9	     0,055	3	2	WNW	   0,00	
    370  	    210  	       3,0	     0,062	2	1	WNW	   0,00	
    380  	    210  	       3,1	     0,066	2	1	WNW	   0,00	
    390  	    210  	       3,2	     0,069	2	1	WNW	   0,00	
    400  	    210  	       3,2	     0,070	3	1	WNW	   0,00	
    410  	    210  	       3,3	     0,070	3	1	WNW	   0,00	
    420  	    210  	       3,4	     0,069	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    210  	       3,5	     0,068	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    210  	       3,4	     0,066	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    210  	       3,4	     0,063	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    210  	       3,4	     0,061	3	1	WNW	   0,00	
    470  	    210  	       3,3	     0,058	3	1	WNW	   0,00	
    480  	    210  	       3,2	     0,055	3	1	WNW	   0,00	
    490  	    210  	       3,2	     0,053	4	1	WNW	   0,00	
    500  	    210  	       3,2	     0,052	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    210  	       3,2	     0,049	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    210  	       3,3	     0,047	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    210  	       3,3	     0,044	4	1	WNW	   0,00	
    540  	    210  	       3,3	     0,042	4	1	WNW	   0,00	
    550  	    210  	       3,3	     0,041	4	1	WNW	   0,00	
    560  	    210  	       3,2	     0,039	4	1	WNW	   0,00	
    570  	    210  	       3,2	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    210  	       3,2	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    210  	       3,1	     0,035	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    210  	       3,1	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    220  	       3,2	     0,014	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    220  	       3,2	     0,015	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    220  	       3,3	     0,015	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    220  	       3,3	     0,016	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    220  	       3,2	     0,015	4	1	ENE	   0,00	
     50  	    220  	       3,2	     0,016	4	1	ENE	   0,00	
     60  	    220  	       3,2	     0,016	4	1	ENE	   0,00	
     70  	    220  	       3,1	     0,016	4	1	ENE	   0,00	
     80  	    220  	       3,2	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
     90  	    220  	       3,3	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    100  	    220  	       3,4	     0,017	3	1	ENE	   0,00	
    110  	    220  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    220  	       3,4	     0,017	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    220  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    220  	       3,4	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    220  	       3,3	     0,016	3	1	ENE	   0,00	
    160  	    220  	       3,2	     0,016	2	1	ENE	   0,00	
    170  	    220  	       3,1	     0,015	2	1	ENE	   0,00	
    180  	    220  	       3,0	     0,015	2	1	ENE	   0,00	
    190  	    220  	       2,9	     0,014	3	2	ENE	   0,00	
    200  	    220  	       2,8	     0,014	3	2	ENE	   0,00	
    210  	    220  	       2,6	     0,012	3	2	ENE	   0,00	
    220  	    220  	       2,5	     0,012	2	2	NNE	   0,00	
    230  	    220  	       2,4	     0,010	2	2	NNE	   0,00	
    240  	    220  	       2,1	     0,009	2	2	NNE	   0,00	
    250  	    220  	       2,2	     0,008	6	2	NNE	   0,00	
    260  	    220  	       2,3	     0,008	6	2	NNE	   0,00	
    270  	    220  	       2,5	     0,007	6	2	NNE	   0,00	
    280  	    220  	       2,6	     0,008	6	2	 N 	   0,00	
    290  	    220  	       2,6	     0,010	6	2	 N 	   0,00	
    300  	    220  	       2,6	     0,013	6	2	 N 	   0,00	
    310  	    220  	       2,5	     0,018	6	2	 N 	   0,00	
    320  	    220  	       2,4	     0,023	6	2	NNW	   0,00	
    330  	    220  	       2,3	     0,030	2	2	NNW	   0,00	
    340  	    220  	       2,5	     0,040	2	2	NNW	   0,00	
    350  	    220  	       2,6	     0,049	3	2	WNW	   0,00	
    360  	    220  	       2,8	     0,057	3	2	WNW	   0,00	
    370  	    220  	       2,9	     0,064	3	2	WNW	   0,00	
    380  	    220  	       3,0	     0,068	2	1	WNW	   0,00	
    390  	    220  	       3,2	     0,070	2	1	WNW	   0,00	
    400  	    220  	       3,2	     0,071	2	1	WNW	   0,00	
    410  	    220  	       3,3	     0,070	3	1	WNW	   0,00	
    420  	    220  	       3,4	     0,069	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    220  	       3,4	     0,067	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    220  	       3,5	     0,065	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    220  	       3,4	     0,063	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    220  	       3,4	     0,060	3	1	WNW	   0,00	
    470  	    220  	       3,3	     0,058	3	1	WNW	   0,00	
    480  	    220  	       3,2	     0,055	3	1	WNW	   0,00	
    490  	    220  	       3,1	     0,053	3	1	WNW	   0,00	
    500  	    220  	       3,2	     0,050	4	1	WNW	   0,00	
    510  	    220  	       3,2	     0,048	4	1	WNW	   0,00	
    520  	    220  	       3,3	     0,046	4	1	WNW	   0,00	
    530  	    220  	       3,3	     0,043	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    220  	       3,3	     0,042	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    220  	       3,3	     0,040	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    220  	       3,2	     0,039	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    220  	       3,2	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    220  	       3,2	     0,035	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    220  	       3,1	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    220  	       3,1	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    230  	       3,2	     0,015	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    230  	       3,2	     0,016	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    230  	       3,3	     0,016	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    230  	       3,3	     0,017	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    230  	       3,2	     0,016	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    230  	       3,2	     0,017	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    230  	       3,2	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    230  	       3,1	     0,018	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    230  	       3,2	     0,018	3	1	ENE	   0,00	
     90  	    230  	       3,3	     0,018	3	1	ENE	   0,00	
    100  	    230  	       3,4	     0,018	3	1	ENE	   0,00	
    110  	    230  	       3,4	     0,018	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    230  	       3,4	     0,018	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    230  	       3,4	     0,018	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    230  	       3,3	     0,017	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    230  	       3,2	     0,017	3	1	ENE	   0,00	
    160  	    230  	       3,2	     0,017	2	1	ENE	   0,00	
    170  	    230  	       3,1	     0,016	2	1	ENE	   0,00	
    180  	    230  	       2,9	     0,014	2	1	ENE	   0,00	
    190  	    230  	       2,8	     0,013	3	2	ENE	   0,00	
    200  	    230  	       2,7	     0,012	3	2	ENE	   0,00	
    210  	    230  	       2,5	     0,011	2	2	ENE	   0,00	
    220  	    230  	       2,3	     0,009	2	2	ENE	   0,00	
    230  	    230  	       2,1	     0,008	2	2	NNE	   0,00	
    240  	    230  	       2,2	     0,006	6	2	NNE	   0,00	
    250  	    230  	       2,5	     0,005	6	2	NNE	   0,00	
    260  	    230  	       2,7	     0,004	6	2	NNE	   0,00	
    270  	    230  	       2,9	     0,004	6	2	NNE	   0,00	
    280  	    230  	       3,0	     0,004	6	1	 N 	   0,00	
    290  	    230  	       3,1	     0,005	6	1	 N 	   0,00	
    300  	    230  	       3,1	     0,008	6	1	 N 	   0,00	
    310  	    230  	       2,9	     0,012	6	2	 N 	   0,00	
    320  	    230  	       2,7	     0,018	6	2	NNW	   0,00	
    330  	    230  	       2,5	     0,028	6	2	NNW	   0,00	
    340  	    230  	       2,3	     0,038	2	2	WNW	   0,00	
    350  	    230  	       2,5	     0,048	2	2	WNW	   0,00	
    360  	    230  	       2,7	     0,057	3	2	WNW	   0,00	
    370  	    230  	       2,8	     0,064	3	2	WNW	   0,00	
    380  	    230  	       2,9	     0,067	2	1	WNW	   0,00	
    390  	    230  	       3,1	     0,069	2	1	WNW	   0,00	
    400  	    230  	       3,2	     0,070	2	1	WNW	   0,00	
    410  	    230  	       3,2	     0,069	3	1	WNW	   0,00	
    420  	    230  	       3,4	     0,068	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    230  	       3,4	     0,065	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    230  	       3,5	     0,064	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    230  	       3,4	     0,061	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    230  	       3,4	     0,059	3	1	WNW	   0,00	
    470  	    230  	       3,3	     0,056	3	1	WNW	   0,00	
    480  	    230  	       3,3	     0,054	3	1	WNW	   0,00	
    490  	    230  	       3,2	     0,051	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    230  	       3,2	     0,049	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    230  	       3,2	     0,047	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    230  	       3,3	     0,045	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    230  	       3,3	     0,042	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    230  	       3,3	     0,041	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    230  	       3,3	     0,039	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    230  	       3,2	     0,038	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    230  	       3,2	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    230  	       3,2	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    230  	       3,1	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    230  	       3,1	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    240  	       3,2	     0,016	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    240  	       3,2	     0,017	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    240  	       3,3	     0,017	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    240  	       3,3	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    240  	       3,2	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    240  	       3,2	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    240  	       3,2	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    240  	       3,2	     0,019	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    240  	       3,2	     0,020	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    240  	       3,3	     0,019	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    240  	       3,4	     0,020	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    240  	       3,4	     0,019	3	1	ENE	   0,00	
    120  	    240  	       3,4	     0,020	3	1	ENE	   0,00	
    130  	    240  	       3,4	     0,020	3	1	ENE	   0,00	
    140  	    240  	       3,3	     0,019	3	1	ENE	   0,00	
    150  	    240  	       3,2	     0,018	2	1	ENE	   0,00	
    160  	    240  	       3,1	     0,018	2	1	ENE	   0,00	
    170  	    240  	       3,0	     0,017	2	1	ENE	   0,00	
    180  	    240  	       2,8	     0,015	3	2	ENE	   0,00	
    190  	    240  	       2,7	     0,013	3	2	ENE	   0,00	
    200  	    240  	       2,6	     0,011	2	2	ENE	   0,00	
    210  	    240  	       2,4	     0,009	2	2	ENE	   0,00	
    220  	    240  	       2,1	     0,007	2	2	ENE	   0,00	
    230  	    240  	       2,1	     0,005	6	2	ENE	   0,00	
    240  	    240  	       2,4	     0,004	6	2	NNE	   0,00	
    250  	    240  	       2,7	     0,002	6	2	NNE	   0,00	
    260  	    240  	       3,1	     0,002	6	2	NNE	   0,00	
    270  	    240  	       3,4	     0,001	6	2	NNE	   0,00	
    280  	    240  	       3,6	     0,001	6	1	 N 	   0,00	
    290  	    240  	       3,7	     0,002	6	1	 N 	   0,00	
    300  	    240  	       3,7	     0,003	6	1	 N 	   0,00	
    310  	    240  	       3,5	     0,007	6	2	 N 	   0,00	
    320  	    240  	       3,1	     0,014	6	1	NNW	   0,00	
    330  	    240  	       2,8	     0,024	6	1	NNW	   0,00	
    340  	    240  	       2,5	     0,036	6	2	NNW	   0,00	
    350  	    240  	       2,4	     0,047	2	2	WNW	   0,00	
    360  	    240  	       2,6	     0,055	2	2	WNW	   0,00	
    370  	    240  	       2,7	     0,061	3	2	WNW	   0,00	
    380  	    240  	       2,9	     0,065	3	2	WNW	   0,00	
    390  	    240  	       3,0	     0,067	2	1	WNW	   0,00	
    400  	    240  	       3,2	     0,068	2	1	WNW	   0,00	
    410  	    240  	       3,2	     0,067	2	1	WNW	   0,00	
    420  	    240  	       3,3	     0,065	3	1	WNW	   0,00	
    430  	    240  	       3,4	     0,064	3	1	WNW	   0,00	
    440  	    240  	       3,5	     0,061	3	1	WNW	   0,00	
    450  	    240  	       3,5	     0,060	3	1	WNW	   0,00	
    460  	    240  	       3,4	     0,057	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    240  	       3,4	     0,055	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    240  	       3,3	     0,053	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    240  	       3,2	     0,050	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    240  	       3,2	     0,048	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    240  	       3,2	     0,046	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    240  	       3,3	     0,043	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    240  	       3,3	     0,042	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    240  	       3,3	     0,040	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    240  	       3,3	     0,039	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    240  	       3,2	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    240  	       3,2	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    240  	       3,2	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    240  	       3,1	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    240  	       3,1	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    250  	       3,2	     0,017	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    250  	       3,2	     0,017	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    250  	       3,3	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    250  	       3,2	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    250  	       3,2	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    250  	       3,2	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    250  	       3,1	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    250  	       3,2	     0,020	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    250  	       3,3	     0,021	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    250  	       3,3	     0,022	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    250  	       3,4	     0,021	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    250  	       3,4	     0,022	3	1	 E 	   0,00	
    120  	    250  	       3,4	     0,022	3	1	 E 	   0,00	
    130  	    250  	       3,4	     0,021	3	1	 E 	   0,00	
    140  	    250  	       3,3	     0,022	3	1	 E 	   0,00	
    150  	    250  	       3,2	     0,020	2	1	ENE	   0,00	
    160  	    250  	       3,1	     0,020	2	1	ENE	   0,00	
    170  	    250  	       3,0	     0,018	2	1	ENE	   0,00	
    180  	    250  	       2,8	     0,016	3	2	ENE	   0,00	
    190  	    250  	       2,6	     0,014	3	2	ENE	   0,00	
    200  	    250  	       2,5	     0,011	2	2	ENE	   0,00	
    210  	    250  	       2,2	     0,009	2	2	ENE	   0,00	
    220  	    250  	       2,0	     0,006	6	2	ENE	   0,00	
    230  	    250  	       2,3	     0,004	6	2	ENE	   0,00	
    240  	    250  	       2,6	     0,002	6	2	ENE	   0,00	
    250  	    250  	       3,0	     0,001	6	2	NNE	   0,00	
    260  	    250  	       3,5	     0,000	6	2	NNE	   0,00	
    270  	    250  	       4,1	     0,000	6	1	NNE	   0,00	
    320  	    250  	       3,6	     0,009	6	2	NNW	   0,00	
    330  	    250  	       3,1	     0,019	6	2	NNW	   0,00	
    340  	    250  	       2,8	     0,031	6	2	NNW	   0,00	
    350  	    250  	       2,4	     0,042	6	2	WNW	   0,00	
    360  	    250  	       2,5	     0,051	2	2	WNW	   0,00	
    370  	    250  	       2,6	     0,057	3	2	WNW	   0,00	
    380  	    250  	       2,8	     0,061	3	2	WNW	   0,00	
    390  	    250  	       3,0	     0,063	2	1	WNW	   0,00	
    400  	    250  	       3,1	     0,063	2	1	WNW	   0,00	
    410  	    250  	       3,2	     0,064	2	1	WNW	   0,00	
    420  	    250  	       3,3	     0,062	3	1	 W 	   0,00	
    430  	    250  	       3,4	     0,061	3	1	 W 	   0,00	
    440  	    250  	       3,5	     0,059	3	1	 W 	   0,00	
    450  	    250  	       3,5	     0,057	3	1	 W 	   0,00	
    460  	    250  	       3,4	     0,055	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    250  	       3,4	     0,052	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    250  	       3,3	     0,050	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    250  	       3,2	     0,049	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    250  	       3,2	     0,047	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    250  	       3,2	     0,044	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    250  	       3,2	     0,042	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    250  	       3,3	     0,041	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    250  	       3,3	     0,039	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    250  	       3,3	     0,038	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    250  	       3,3	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    250  	       3,2	     0,035	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    250  	       3,2	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    250  	       3,2	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    250  	       3,1	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    260  	       3,2	     0,017	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    260  	       3,2	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    260  	       3,3	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    260  	       3,2	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    260  	       3,2	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    260  	       3,2	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    260  	       3,1	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    260  	       3,2	     0,021	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    260  	       3,3	     0,022	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    260  	       3,4	     0,023	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    260  	       3,4	     0,023	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    260  	       3,4	     0,024	3	1	 E 	   0,00	
    120  	    260  	       3,4	     0,023	3	1	 E 	   0,00	
    130  	    260  	       3,4	     0,024	3	1	 E 	   0,00	
    140  	    260  	       3,2	     0,024	3	1	 E 	   0,00	
    150  	    260  	       3,2	     0,023	2	1	 E 	   0,00	
    160  	    260  	       3,1	     0,022	2	1	 E 	   0,00	
    170  	    260  	       2,9	     0,020	2	1	 E 	   0,00	
    180  	    260  	       2,8	     0,019	3	2	 E 	   0,00	
    190  	    260  	       2,6	     0,016	2	2	ENE	   0,00	
    200  	    260  	       2,4	     0,012	2	2	ENE	   0,00	
    210  	    260  	       2,1	     0,009	2	2	ENE	   0,00	
    220  	    260  	       2,1	     0,005	6	2	ENE	   0,00	
    230  	    260  	       2,4	     0,003	6	2	ENE	   0,00	
    240  	    260  	       2,8	     0,001	6	1	ENE	   0,00	
    250  	    260  	       3,4	     0,000	6	2	ENE	   0,00	
    260  	    260  	       4,1	     0,000	6	1	NNE	   0,00	
    270  	    260  	       4,9	     0,000	6	1	NNE	   0,00	
    320  	    260  	       4,2	     0,005	6	2	NNW	   0,00	
    330  	    260  	       3,5	     0,014	6	2	NNW	   0,00	
    340  	    260  	       2,9	     0,025	6	1	WNW	   0,00	
    350  	    260  	       2,6	     0,036	6	2	WNW	   0,00	
    360  	    260  	       2,4	     0,045	2	2	WNW	   0,00	
    370  	    260  	       2,6	     0,052	2	2	WNW	   0,00	
    380  	    260  	       2,8	     0,056	3	2	 W 	   0,00	
    390  	    260  	       2,9	     0,060	2	1	 W 	   0,00	
    400  	    260  	       3,1	     0,060	2	1	 W 	   0,00	
    410  	    260  	       3,2	     0,061	2	1	 W 	   0,00	
    420  	    260  	       3,3	     0,059	3	1	 W 	   0,00	
    430  	    260  	       3,4	     0,058	3	1	 W 	   0,00	
    440  	    260  	       3,5	     0,057	3	1	 W 	   0,00	
    450  	    260  	       3,5	     0,055	3	1	 W 	   0,00	
    460  	    260  	       3,4	     0,053	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    260  	       3,4	     0,051	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    260  	       3,3	     0,049	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    260  	       3,2	     0,048	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    260  	       3,2	     0,045	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    260  	       3,2	     0,043	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    260  	       3,2	     0,042	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    260  	       3,3	     0,040	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    260  	       3,3	     0,039	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    260  	       3,3	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    260  	       3,3	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    260  	       3,2	     0,035	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    260  	       3,2	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    260  	       3,2	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    260  	       3,1	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    270  	       3,2	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    270  	       3,3	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    270  	       3,3	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    270  	       3,2	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    270  	       3,2	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    270  	       3,2	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    270  	       3,1	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    270  	       3,2	     0,023	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    270  	       3,3	     0,023	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    270  	       3,4	     0,024	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    270  	       3,4	     0,024	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    270  	       3,4	     0,025	3	1	 E 	   0,00	
    120  	    270  	       3,4	     0,025	3	1	 E 	   0,00	
    130  	    270  	       3,3	     0,026	3	1	 E 	   0,00	
    140  	    270  	       3,2	     0,026	3	1	 E 	   0,00	
    150  	    270  	       3,2	     0,026	2	1	 E 	   0,00	
    160  	    270  	       3,1	     0,024	2	1	 E 	   0,00	
    170  	    270  	       2,9	     0,023	3	2	 E 	   0,00	
    180  	    270  	       2,7	     0,020	3	2	 E 	   0,00	
    190  	    270  	       2,5	     0,018	2	2	 E 	   0,00	
    200  	    270  	       2,3	     0,014	2	2	 E 	   0,00	
    210  	    270  	       1,9	     0,010	6	2	ENE	   0,00	
    220  	    270  	       2,2	     0,006	6	2	ENE	   0,00	
    230  	    270  	       2,5	     0,002	6	1	ENE	   0,00	
    240  	    270  	       2,9	     0,001	6	2	ENE	   0,00	
    250  	    270  	       3,7	     0,000	6	1	ENE	   0,00	
    260  	    270  	       4,5	     0,000	6	2	ENE	   0,00	
    270  	    270  	       5,9	     0,000	6	2	NNE	   0,00	
    320  	    270  	       4,7	     0,002	6	1	NNW	   0,00	
    330  	    270  	       3,8	     0,009	6	1	WNW	   0,00	
    340  	    270  	       3,3	     0,019	6	1	WNW	   0,00	
    350  	    270  	       2,7	     0,030	6	1	WNW	   0,00	
    360  	    270  	       2,4	     0,040	6	2	WNW	   0,00	
    370  	    270  	       2,6	     0,047	2	2	 W 	   0,00	
    380  	    270  	       2,8	     0,052	3	2	 W 	   0,00	
    390  	    270  	       2,9	     0,055	3	2	 W 	   0,00	
    400  	    270  	       3,1	     0,057	2	1	 W 	   0,00	
    410  	    270  	       3,2	     0,058	2	1	 W 	   0,00	
    420  	    270  	       3,2	     0,056	3	1	 W 	   0,00	
    430  	    270  	       3,4	     0,056	3	1	 W 	   0,00	
    440  	    270  	       3,4	     0,055	3	1	 W 	   0,00	
    450  	    270  	       3,5	     0,053	3	1	 W 	   0,00	
    460  	    270  	       3,5	     0,052	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    270  	       3,4	     0,049	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    270  	       3,3	     0,048	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    270  	       3,2	     0,046	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    270  	       3,1	     0,044	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    270  	       3,2	     0,043	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    270  	       3,2	     0,041	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    270  	       3,3	     0,040	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    270  	       3,3	     0,038	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    270  	       3,3	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    270  	       3,3	     0,035	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    270  	       3,2	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    270  	       3,2	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    270  	       3,2	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    270  	       3,1	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    280  	       3,2	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    280  	       3,3	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    280  	       3,3	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    280  	       3,3	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    280  	       3,2	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    280  	       3,2	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    280  	       3,1	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    280  	       3,2	     0,023	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    280  	       3,3	     0,024	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    280  	       3,4	     0,025	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    280  	       3,4	     0,026	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    280  	       3,4	     0,026	3	1	 E 	   0,00	
    120  	    280  	       3,4	     0,027	3	1	 E 	   0,00	
    130  	    280  	       3,3	     0,027	3	1	 E 	   0,00	
    140  	    280  	       3,2	     0,028	3	1	 E 	   0,00	
    150  	    280  	       3,2	     0,028	2	1	 E 	   0,00	
    160  	    280  	       3,1	     0,027	2	1	 E 	   0,00	
    170  	    280  	       2,9	     0,025	3	2	 E 	   0,00	
    180  	    280  	       2,7	     0,023	3	2	 E 	   0,00	
    190  	    280  	       2,5	     0,020	2	2	 E 	   0,00	
    200  	    280  	       2,3	     0,017	2	2	 E 	   0,00	
    210  	    280  	       2,0	     0,012	6	2	 E 	   0,00	
    220  	    280  	       2,2	     0,007	6	2	ENE	   0,00	
    230  	    280  	       2,6	     0,003	6	1	ENE	   0,00	
    240  	    280  	       3,0	     0,001	6	2	ENE	   0,00	
    250  	    280  	       3,6	     0,000	6	1	ENE	   0,00	
    260  	    280  	       4,5	     0,000	6	1	ENE	   0,00	
    270  	    280  	       6,6	     0,000	6	2	ENE	   0,00	
    320  	    280  	       5,1	     0,001	6	2	WNW	   0,00	
    330  	    280  	       4,0	     0,006	6	1	WNW	   0,00	
    340  	    280  	       3,4	     0,016	6	2	WNW	   0,00	
    350  	    280  	       2,9	     0,026	6	2	WNW	   0,00	
    360  	    280  	       2,4	     0,035	6	2	WNW	   0,00	
    370  	    280  	       2,6	     0,043	2	2	 W 	   0,00	
    380  	    280  	       2,7	     0,049	3	2	 W 	   0,00	
    390  	    280  	       2,9	     0,052	3	2	 W 	   0,00	
    400  	    280  	       3,1	     0,053	2	1	 W 	   0,00	
    410  	    280  	       3,2	     0,054	2	1	 W 	   0,00	
    420  	    280  	       3,2	     0,054	2	1	 W 	   0,00	
    430  	    280  	       3,4	     0,054	3	1	 W 	   0,00	
    440  	    280  	       3,4	     0,053	3	1	 W 	   0,00	
    450  	    280  	       3,5	     0,052	3	1	 W 	   0,00	
    460  	    280  	       3,5	     0,050	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    280  	       3,4	     0,049	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    280  	       3,3	     0,047	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    280  	       3,2	     0,045	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    280  	       3,1	     0,044	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    280  	       3,2	     0,042	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    280  	       3,3	     0,041	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    280  	       3,3	     0,039	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    280  	       3,3	     0,038	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    280  	       3,3	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    280  	       3,3	     0,035	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    280  	       3,2	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    280  	       3,2	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    280  	       3,2	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    280  	       3,1	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    290  	       3,2	     0,018	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    290  	       3,3	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    290  	       3,3	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    290  	       3,3	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    290  	       3,2	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    290  	       3,2	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    290  	       3,1	     0,024	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    290  	       3,2	     0,024	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    290  	       3,3	     0,025	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    290  	       3,4	     0,026	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    290  	       3,4	     0,027	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    290  	       3,4	     0,028	3	1	 E 	   0,00	
    120  	    290  	       3,4	     0,029	3	1	 E 	   0,00	
    130  	    290  	       3,3	     0,029	3	1	 E 	   0,00	
    140  	    290  	       3,2	     0,029	3	1	 E 	   0,00	
    150  	    290  	       3,2	     0,029	2	1	 E 	   0,00	
    160  	    290  	       3,1	     0,029	2	1	 E 	   0,00	
    170  	    290  	       2,9	     0,028	3	2	 E 	   0,00	
    180  	    290  	       2,7	     0,026	3	2	 E 	   0,00	
    190  	    290  	       2,5	     0,023	2	2	 E 	   0,00	
    200  	    290  	       2,3	     0,019	2	2	 E 	   0,00	
    210  	    290  	       2,0	     0,014	6	2	 E 	   0,00	
    220  	    290  	       2,2	     0,009	6	2	 E 	   0,00	
    230  	    290  	       2,6	     0,004	6	2	 E 	   0,00	
    240  	    290  	       2,9	     0,001	6	1	 E 	   0,00	
    250  	    290  	       3,5	     0,000	6	1	 E 	   0,00	
    260  	    290  	       4,5	     0,000	6	1	 E 	   0,00	
    270  	    290  	       6,4	     0,000	6	2	 E 	   0,00	
    320  	    290  	       5,4	     0,001	6	1	 W 	   0,00	
    330  	    290  	       4,1	     0,006	6	2	 W 	   0,00	
    340  	    290  	       3,4	     0,014	6	2	 W 	   0,00	
    350  	    290  	       2,8	     0,023	6	1	 W 	   0,00	
    360  	    290  	       2,4	     0,033	6	2	 W 	   0,00	
    370  	    290  	       2,6	     0,040	2	2	 W 	   0,00	
    380  	    290  	       2,8	     0,046	3	2	 W 	   0,00	
    390  	    290  	       2,9	     0,049	3	2	 W 	   0,00	
    400  	    290  	       3,1	     0,051	2	1	 W 	   0,00	
    410  	    290  	       3,2	     0,052	2	1	 W 	   0,00	
    420  	    290  	       3,2	     0,052	2	1	 W 	   0,00	
    430  	    290  	       3,4	     0,052	3	1	 W 	   0,00	
    440  	    290  	       3,5	     0,051	3	1	 W 	   0,00	
    450  	    290  	       3,5	     0,050	3	1	 W 	   0,00	
    460  	    290  	       3,5	     0,048	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    290  	       3,4	     0,047	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    290  	       3,3	     0,045	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    290  	       3,2	     0,044	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    290  	       3,1	     0,042	3	1	 W 	   0,00	
    510  	    290  	       3,2	     0,041	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    290  	       3,3	     0,040	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    290  	       3,3	     0,039	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    290  	       3,3	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    290  	       3,3	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    290  	       3,3	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    290  	       3,2	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    290  	       3,2	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    290  	       3,2	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    290  	       3,1	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    300  	       3,2	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    300  	       3,3	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    300  	       3,3	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    300  	       3,2	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    300  	       3,2	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    300  	       3,2	     0,023	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    300  	       3,1	     0,024	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    300  	       3,2	     0,025	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    300  	       3,3	     0,026	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    300  	       3,4	     0,027	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    300  	       3,4	     0,028	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    300  	       3,4	     0,029	3	1	 E 	   0,00	
    120  	    300  	       3,4	     0,029	3	1	 E 	   0,00	
    130  	    300  	       3,3	     0,031	3	1	 E 	   0,00	
    140  	    300  	       3,2	     0,031	3	1	 E 	   0,00	
    150  	    300  	       3,2	     0,031	2	1	 E 	   0,00	
    160  	    300  	       3,1	     0,031	2	1	 E 	   0,00	
    170  	    300  	       2,9	     0,031	3	2	 E 	   0,00	
    180  	    300  	       2,7	     0,029	3	2	 E 	   0,00	
    190  	    300  	       2,5	     0,026	2	2	 E 	   0,00	
    200  	    300  	       2,3	     0,023	2	2	 E 	   0,00	
    210  	    300  	       2,0	     0,018	6	2	 E 	   0,00	
    220  	    300  	       2,2	     0,011	6	2	 E 	   0,00	
    230  	    300  	       2,5	     0,006	6	2	 E 	   0,00	
    240  	    300  	       2,9	     0,002	6	2	 E 	   0,00	
    250  	    300  	       3,3	     0,000	6	1	 E 	   0,00	
    260  	    300  	       4,1	     0,000	6	2	 E 	   0,00	
    270  	    300  	       5,2	     0,000	6	1	ESE	   0,00	
    320  	    300  	       5,4	     0,001	6	2	 W 	   0,00	
    330  	    300  	       4,1	     0,005	6	1	 W 	   0,00	
    340  	    300  	       3,3	     0,013	6	2	 W 	   0,00	
    350  	    300  	       2,8	     0,022	6	2	 W 	   0,00	
    360  	    300  	       2,5	     0,030	6	2	 W 	   0,00	
    370  	    300  	       2,6	     0,038	2	2	 W 	   0,00	
    380  	    300  	       2,8	     0,043	3	2	 W 	   0,00	
    390  	    300  	       2,9	     0,046	3	2	 W 	   0,00	
    400  	    300  	       3,1	     0,049	2	1	 W 	   0,00	
    410  	    300  	       3,2	     0,050	2	1	 W 	   0,00	
    420  	    300  	       3,2	     0,050	3	1	 W 	   0,00	
    430  	    300  	       3,4	     0,050	3	1	 W 	   0,00	
    440  	    300  	       3,5	     0,049	3	1	 W 	   0,00	
    450  	    300  	       3,5	     0,049	3	1	 W 	   0,00	
    460  	    300  	       3,5	     0,048	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    300  	       3,4	     0,046	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    300  	       3,3	     0,045	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    300  	       3,2	     0,043	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    300  	       3,2	     0,042	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    300  	       3,2	     0,040	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    300  	       3,2	     0,039	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    300  	       3,3	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    300  	       3,3	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    300  	       3,3	     0,035	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    300  	       3,3	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    300  	       3,2	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    300  	       3,2	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    300  	       3,2	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    300  	       3,1	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    310  	       3,2	     0,019	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    310  	       3,2	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    310  	       3,3	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    310  	       3,3	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    310  	       3,2	     0,023	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    310  	       3,2	     0,024	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    310  	       3,1	     0,025	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    310  	       3,2	     0,026	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    310  	       3,3	     0,027	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    310  	       3,4	     0,029	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    310  	       3,4	     0,030	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    310  	       3,4	     0,031	3	1	 E 	   0,00	
    120  	    310  	       3,4	     0,031	3	1	 E 	   0,00	
    130  	    310  	       3,4	     0,033	3	1	 E 	   0,00	
    140  	    310  	       3,2	     0,034	3	1	 E 	   0,00	
    150  	    310  	       3,2	     0,034	2	1	 E 	   0,00	
    160  	    310  	       3,1	     0,035	2	1	 E 	   0,00	
    170  	    310  	       2,9	     0,034	2	1	 E 	   0,00	
    180  	    310  	       2,8	     0,033	3	2	 E 	   0,00	
    190  	    310  	       2,6	     0,030	2	2	 E 	   0,00	
    200  	    310  	       2,4	     0,027	2	2	ESE	   0,00	
    210  	    310  	       2,0	     0,022	2	2	ESE	   0,00	
    220  	    310  	       2,2	     0,016	6	1	 E 	   0,00	
    230  	    310  	       2,5	     0,010	6	2	 E 	   0,00	
    240  	    310  	       2,8	     0,004	6	2	 E 	   0,00	
    250  	    310  	       3,1	     0,001	6	1	 E 	   0,00	
    260  	    310  	       3,7	     0,000	6	1	ESE	   0,00	
    270  	    310  	       4,4	     0,000	6	1	ESE	   0,00	
    320  	    310  	       5,3	     0,002	6	1	WSW	   0,00	
    330  	    310  	       4,1	     0,006	6	1	WSW	   0,00	
    340  	    310  	       3,3	     0,013	6	2	 W 	   0,00	
    350  	    310  	       2,9	     0,020	6	2	 W 	   0,00	
    360  	    310  	       2,5	     0,029	6	2	 W 	   0,00	
    370  	    310  	       2,6	     0,034	2	2	WSW	   0,00	
    380  	    310  	       2,8	     0,039	3	2	 W 	   0,00	
    390  	    310  	       2,9	     0,044	2	1	 W 	   0,00	
    400  	    310  	       3,1	     0,045	2	1	 W 	   0,00	
    410  	    310  	       3,2	     0,047	2	1	 W 	   0,00	
    420  	    310  	       3,3	     0,048	3	1	 W 	   0,00	
    430  	    310  	       3,4	     0,047	3	1	 W 	   0,00	
    440  	    310  	       3,5	     0,048	3	1	 W 	   0,00	
    450  	    310  	       3,5	     0,047	3	1	 W 	   0,00	
    460  	    310  	       3,5	     0,045	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    310  	       3,4	     0,044	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    310  	       3,3	     0,044	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    310  	       3,2	     0,042	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    310  	       3,2	     0,041	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    310  	       3,2	     0,039	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    310  	       3,3	     0,038	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    310  	       3,3	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    310  	       3,3	     0,035	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    310  	       3,3	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    310  	       3,3	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    310  	       3,2	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    310  	       3,2	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    310  	       3,2	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    310  	       3,1	     0,029	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    320  	       3,2	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    320  	       3,2	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    320  	       3,3	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    320  	       3,3	     0,023	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    320  	       3,2	     0,024	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    320  	       3,2	     0,025	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    320  	       3,2	     0,026	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    320  	       3,2	     0,028	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    320  	       3,3	     0,029	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    320  	       3,3	     0,030	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    320  	       3,4	     0,031	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    320  	       3,4	     0,033	3	1	 E 	   0,00	
    120  	    320  	       3,4	     0,034	3	1	 E 	   0,00	
    130  	    320  	       3,4	     0,035	3	1	 E 	   0,00	
    140  	    320  	       3,3	     0,037	3	1	 E 	   0,00	
    150  	    320  	       3,2	     0,037	2	1	 E 	   0,00	
    160  	    320  	       3,1	     0,038	2	1	ESE	   0,00	
    170  	    320  	       3,0	     0,039	2	1	ESE	   0,00	
    180  	    320  	       2,8	     0,037	3	2	ESE	   0,00	
    190  	    320  	       2,6	     0,035	3	2	ESE	   0,00	
    200  	    320  	       2,5	     0,032	2	2	ESE	   0,00	
    210  	    320  	       2,2	     0,028	2	2	ESE	   0,00	
    220  	    320  	       2,1	     0,021	6	1	 E 	   0,00	
    230  	    320  	       2,4	     0,014	6	1	 E 	   0,00	
    240  	    320  	       2,7	     0,007	6	2	ESE	   0,00	
    250  	    320  	       3,0	     0,003	6	1	ESE	   0,00	
    260  	    320  	       3,6	     0,001	6	2	ESE	   0,00	
    270  	    320  	       4,2	     0,000	6	1	ESE	   0,00	
    320  	    320  	       5,3	     0,004	6	2	WSW	   0,00	
    330  	    320  	       4,1	     0,008	6	2	WSW	   0,00	
    340  	    320  	       3,4	     0,014	6	2	WSW	   0,00	
    350  	    320  	       2,9	     0,021	6	2	WSW	   0,00	
    360  	    320  	       2,6	     0,026	2	2	WSW	   0,00	
    370  	    320  	       2,7	     0,033	3	2	WSW	   0,00	
    380  	    320  	       2,9	     0,037	3	2	WSW	   0,00	
    390  	    320  	       3,0	     0,040	2	1	WSW	   0,00	
    400  	    320  	       3,2	     0,042	2	1	WSW	   0,00	
    410  	    320  	       3,2	     0,045	2	1	 W 	   0,00	
    420  	    320  	       3,3	     0,044	3	1	 W 	   0,00	
    430  	    320  	       3,4	     0,046	3	1	 W 	   0,00	
    440  	    320  	       3,5	     0,045	3	1	 W 	   0,00	
    450  	    320  	       3,5	     0,044	3	1	 W 	   0,00	
    460  	    320  	       3,4	     0,044	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    320  	       3,4	     0,043	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    320  	       3,3	     0,041	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    320  	       3,2	     0,040	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    320  	       3,2	     0,040	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    320  	       3,2	     0,038	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    320  	       3,3	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    320  	       3,3	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    320  	       3,3	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    320  	       3,3	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    320  	       3,3	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    320  	       3,2	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    320  	       3,2	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    320  	       3,2	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    320  	       3,1	     0,029	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    330  	       3,2	     0,020	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    330  	       3,2	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    330  	       3,3	     0,023	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    330  	       3,3	     0,024	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    330  	       3,2	     0,025	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    330  	       3,2	     0,025	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    330  	       3,2	     0,028	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    330  	       3,2	     0,029	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    330  	       3,3	     0,030	3	1	 E 	   0,00	
     90  	    330  	       3,3	     0,031	3	1	 E 	   0,00	
    100  	    330  	       3,4	     0,033	3	1	 E 	   0,00	
    110  	    330  	       3,4	     0,034	3	1	 E 	   0,00	
    120  	    330  	       3,4	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    330  	       3,4	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    330  	       3,3	     0,040	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    330  	       3,2	     0,040	2	1	ESE	   0,00	
    160  	    330  	       3,2	     0,041	2	1	ESE	   0,00	
    170  	    330  	       3,0	     0,042	2	1	ESE	   0,00	
    180  	    330  	       2,8	     0,041	3	2	ESE	   0,00	
    190  	    330  	       2,7	     0,039	3	2	ESE	   0,00	
    200  	    330  	       2,6	     0,036	2	2	ESE	   0,00	
    210  	    330  	       2,4	     0,031	2	2	ESE	   0,00	
    220  	    330  	       2,1	     0,025	6	2	ESE	   0,00	
    230  	    330  	       2,3	     0,018	6	1	ESE	   0,00	
    240  	    330  	       2,6	     0,011	6	2	ESE	   0,00	
    250  	    330  	       3,0	     0,006	6	2	ESE	   0,00	
    260  	    330  	       3,6	     0,003	6	1	ESE	   0,00	
    270  	    330  	       4,5	     0,002	6	2	ESE	   0,00	
    290  	    330  	      13,4	     0,002	6	1	SSE	   0,00	
    300  	    330  	      17,6	     0,003	6	1	SSW	   0,00	
    320  	    330  	       5,1	     0,007	6	2	SSW	   0,00	
    330  	    330  	       4,1	     0,011	6	2	WSW	   0,00	
    340  	    330  	       3,4	     0,016	6	2	WSW	   0,00	
    350  	    330  	       2,8	     0,022	6	2	WSW	   0,00	
    360  	    330  	       2,6	     0,026	2	2	WSW	   0,00	
    370  	    330  	       2,8	     0,031	3	2	WSW	   0,00	
    380  	    330  	       2,9	     0,035	3	2	WSW	   0,00	
    390  	    330  	       3,1	     0,037	2	1	WSW	   0,00	
    400  	    330  	       3,2	     0,040	2	1	WSW	   0,00	
    410  	    330  	       3,2	     0,041	2	1	WSW	   0,00	
    420  	    330  	       3,4	     0,041	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    330  	       3,4	     0,042	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    330  	       3,5	     0,042	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    330  	       3,5	     0,042	3	1	 W 	   0,00	
    460  	    330  	       3,4	     0,041	3	1	 W 	   0,00	
    470  	    330  	       3,4	     0,040	3	1	 W 	   0,00	
    480  	    330  	       3,3	     0,040	3	1	 W 	   0,00	
    490  	    330  	       3,2	     0,038	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    330  	       3,2	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    330  	       3,2	     0,037	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    330  	       3,3	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    330  	       3,3	     0,035	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    330  	       3,3	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    330  	       3,3	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    330  	       3,3	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    330  	       3,2	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    330  	       3,2	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    330  	       3,2	     0,029	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    330  	       3,1	     0,028	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    340  	       3,2	     0,021	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    340  	       3,2	     0,023	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    340  	       3,3	     0,024	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    340  	       3,3	     0,025	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    340  	       3,2	     0,026	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    340  	       3,2	     0,028	4	1	 E 	   0,00	
     60  	    340  	       3,2	     0,029	4	1	 E 	   0,00	
     70  	    340  	       3,1	     0,030	3	1	 E 	   0,00	
     80  	    340  	       3,2	     0,033	3	1	ESE	   0,00	
     90  	    340  	       3,3	     0,034	3	1	ESE	   0,00	
    100  	    340  	       3,4	     0,035	3	1	ESE	   0,00	
    110  	    340  	       3,4	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    120  	    340  	       3,4	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    340  	       3,4	     0,040	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    340  	       3,3	     0,041	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    340  	       3,2	     0,043	3	1	ESE	   0,00	
    160  	    340  	       3,2	     0,044	2	1	ESE	   0,00	
    170  	    340  	       3,1	     0,044	2	1	ESE	   0,00	
    180  	    340  	       2,9	     0,043	2	1	ESE	   0,00	
    190  	    340  	       2,8	     0,042	3	2	ESE	   0,00	
    200  	    340  	       2,6	     0,038	3	2	ESE	   0,00	
    210  	    340  	       2,5	     0,034	2	2	ESE	   0,00	
    220  	    340  	       2,3	     0,028	2	2	ESE	   0,00	
    230  	    340  	       2,2	     0,022	6	1	ESE	   0,00	
    240  	    340  	       2,5	     0,016	6	2	ESE	   0,00	
    250  	    340  	       2,9	     0,011	6	2	ESE	   0,00	
    260  	    340  	       3,5	     0,007	6	1	ESE	   0,00	
    270  	    340  	       4,5	     0,005	6	1	SSE	   0,00	
    280  	    340  	       6,0	     0,004	6	1	SSE	   0,00	
    290  	    340  	       8,8	     0,004	6	2	 S 	   0,00	
    300  	    340  	       9,7	     0,005	6	2	 S 	   0,00	
    310  	    340  	       6,9	     0,007	6	2	SSW	   0,00	
    320  	    340  	       5,1	     0,010	6	2	SSW	   0,00	
    330  	    340  	       3,9	     0,014	6	2	WSW	   0,00	
    340  	    340  	       3,3	     0,019	6	2	WSW	   0,00	
    350  	    340  	       2,7	     0,023	6	2	WSW	   0,00	
    360  	    340  	       2,8	     0,027	3	2	WSW	   0,00	
    370  	    340  	       2,9	     0,031	3	2	WSW	   0,00	
    380  	    340  	       3,0	     0,034	2	1	WSW	   0,00	
    390  	    340  	       3,2	     0,036	2	1	WSW	   0,00	
    400  	    340  	       3,2	     0,037	2	1	WSW	   0,00	
    410  	    340  	       3,3	     0,039	3	1	WSW	   0,00	
    420  	    340  	       3,4	     0,039	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    340  	       3,5	     0,039	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    340  	       3,5	     0,040	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    340  	       3,5	     0,039	3	1	WSW	   0,00	
    460  	    340  	       3,4	     0,039	3	1	WSW	   0,00	
    470  	    340  	       3,4	     0,038	3	1	WSW	   0,00	
    480  	    340  	       3,3	     0,037	3	1	WSW	   0,00	
    490  	    340  	       3,2	     0,037	3	1	 W 	   0,00	
    500  	    340  	       3,2	     0,036	4	1	 W 	   0,00	
    510  	    340  	       3,2	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    520  	    340  	       3,3	     0,034	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    340  	       3,3	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    340  	       3,3	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    340  	       3,3	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    340  	       3,3	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    340  	       3,2	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    340  	       3,2	     0,029	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    340  	       3,1	     0,028	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    340  	       3,1	     0,027	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    350  	       3,2	     0,022	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    350  	       3,2	     0,024	4	1	 E 	   0,00	
     20  	    350  	       3,3	     0,025	4	1	 E 	   0,00	
     30  	    350  	       3,3	     0,026	4	1	 E 	   0,00	
     40  	    350  	       3,2	     0,027	4	1	 E 	   0,00	
     50  	    350  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    350  	       3,2	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    350  	       3,1	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    350  	       3,2	     0,034	3	1	ESE	   0,00	
     90  	    350  	       3,3	     0,035	3	1	ESE	   0,00	
    100  	    350  	       3,4	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    110  	    350  	       3,4	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    120  	    350  	       3,4	     0,040	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    350  	       3,4	     0,041	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    350  	       3,4	     0,043	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    350  	       3,3	     0,044	3	1	ESE	   0,00	
    160  	    350  	       3,2	     0,045	2	1	ESE	   0,00	
    170  	    350  	       3,2	     0,045	2	1	ESE	   0,00	
    180  	    350  	       3,0	     0,044	2	1	ESE	   0,00	
    190  	    350  	       2,9	     0,042	3	2	ESE	   0,00	
    200  	    350  	       2,8	     0,040	3	2	ESE	   0,00	
    210  	    350  	       2,6	     0,035	3	2	ESE	   0,00	
    220  	    350  	       2,5	     0,030	2	2	SSE	   0,00	
    230  	    350  	       2,3	     0,024	2	2	SSE	   0,00	
    240  	    350  	       2,5	     0,019	6	2	ESE	   0,00	
    250  	    350  	       2,8	     0,015	6	1	ESE	   0,00	
    260  	    350  	       3,3	     0,012	6	1	SSE	   0,00	
    270  	    350  	       4,0	     0,009	6	2	SSE	   0,00	
    280  	    350  	       5,1	     0,008	6	2	SSE	   0,00	
    290  	    350  	       6,2	     0,008	6	2	 S 	   0,00	
    300  	    350  	       6,5	     0,009	6	2	 S 	   0,00	
    310  	    350  	       5,5	     0,011	6	2	SSW	   0,00	
    320  	    350  	       4,5	     0,014	6	2	SSW	   0,00	
    330  	    350  	       3,7	     0,017	6	2	SSW	   0,00	
    340  	    350  	       3,1	     0,020	6	2	WSW	   0,00	
    350  	    350  	       2,8	     0,024	3	2	WSW	   0,00	
    360  	    350  	       2,9	     0,027	3	2	WSW	   0,00	
    370  	    350  	       3,0	     0,031	3	2	WSW	   0,00	
    380  	    350  	       3,1	     0,033	2	1	WSW	   0,00	
    390  	    350  	       3,2	     0,035	2	1	WSW	   0,00	
    400  	    350  	       3,3	     0,036	2	1	WSW	   0,00	
    410  	    350  	       3,3	     0,037	3	1	WSW	   0,00	
    420  	    350  	       3,4	     0,037	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    350  	       3,5	     0,037	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    350  	       3,5	     0,037	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    350  	       3,5	     0,037	3	1	WSW	   0,00	
    460  	    350  	       3,4	     0,036	3	1	WSW	   0,00	
    470  	    350  	       3,3	     0,036	3	1	WSW	   0,00	
    480  	    350  	       3,3	     0,035	3	1	WSW	   0,00	
    490  	    350  	       3,2	     0,034	3	1	WSW	   0,00	
    500  	    350  	       3,2	     0,034	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    350  	       3,3	     0,033	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    350  	       3,3	     0,033	4	1	 W 	   0,00	
    530  	    350  	       3,3	     0,032	4	1	 W 	   0,00	
    540  	    350  	       3,3	     0,031	4	1	 W 	   0,00	
    550  	    350  	       3,3	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
    560  	    350  	       3,2	     0,030	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    350  	       3,2	     0,029	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    350  	       3,2	     0,028	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    350  	       3,1	     0,027	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    350  	       3,1	     0,026	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    360  	       3,2	     0,023	4	1	 E 	   0,00	
     10  	    360  	       3,2	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    360  	       3,3	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    360  	       3,3	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    360  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    360  	       3,2	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    360  	       3,2	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    360  	       3,1	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    360  	       3,2	     0,035	3	1	ESE	   0,00	
     90  	    360  	       3,3	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    100  	    360  	       3,3	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    110  	    360  	       3,4	     0,040	3	1	ESE	   0,00	
    120  	    360  	       3,4	     0,041	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    360  	       3,4	     0,043	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    360  	       3,4	     0,044	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    360  	       3,3	     0,045	3	1	ESE	   0,00	
    160  	    360  	       3,2	     0,045	3	1	ESE	   0,00	
    170  	    360  	       3,2	     0,045	2	1	ESE	   0,00	
    180  	    360  	       3,1	     0,044	2	1	ESE	   0,00	
    190  	    360  	       3,0	     0,042	2	1	ESE	   0,00	
    200  	    360  	       2,9	     0,039	3	2	ESE	   0,00	
    210  	    360  	       2,8	     0,035	3	2	SSE	   0,00	
    220  	    360  	       2,6	     0,031	3	2	SSE	   0,00	
    230  	    360  	       2,6	     0,026	2	2	SSE	   0,00	
    240  	    360  	       2,4	     0,022	2	2	SSE	   0,00	
    250  	    360  	       2,6	     0,019	6	1	SSE	   0,00	
    260  	    360  	       3,0	     0,016	6	2	SSE	   0,00	
    270  	    360  	       3,6	     0,013	6	2	SSE	   0,00	
    280  	    360  	       4,2	     0,012	6	2	SSE	   0,00	
    290  	    360  	       4,7	     0,012	6	2	 S 	   0,00	
    300  	    360  	       4,8	     0,013	6	2	 S 	   0,00	
    310  	    360  	       4,5	     0,015	6	2	SSW	   0,00	
    320  	    360  	       3,9	     0,017	6	2	SSW	   0,00	
    330  	    360  	       3,4	     0,019	6	2	SSW	   0,00	
    340  	    360  	       2,9	     0,022	6	2	SSW	   0,00	
    350  	    360  	       2,9	     0,024	3	2	SSW	   0,00	
    360  	    360  	       3,0	     0,027	3	2	WSW	   0,00	
    370  	    360  	       3,1	     0,030	2	1	WSW	   0,00	
    380  	    360  	       3,2	     0,033	2	1	WSW	   0,00	
    390  	    360  	       3,3	     0,034	2	1	WSW	   0,00	
    400  	    360  	       3,3	     0,035	3	1	WSW	   0,00	
    410  	    360  	       3,4	     0,035	3	1	WSW	   0,00	
    420  	    360  	       3,5	     0,035	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    360  	       3,5	     0,035	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    360  	       3,5	     0,036	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    360  	       3,4	     0,035	3	1	WSW	   0,00	
    460  	    360  	       3,4	     0,035	3	1	WSW	   0,00	
    470  	    360  	       3,3	     0,033	3	1	WSW	   0,00	
    480  	    360  	       3,2	     0,033	3	1	WSW	   0,00	
    490  	    360  	       3,2	     0,032	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    360  	       3,2	     0,032	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    360  	       3,3	     0,031	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    360  	       3,3	     0,030	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    360  	       3,3	     0,030	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    360  	       3,3	     0,029	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    360  	       3,3	     0,028	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    360  	       3,2	     0,028	4	1	 W 	   0,00	
    570  	    360  	       3,2	     0,027	4	1	 W 	   0,00	
    580  	    360  	       3,2	     0,027	4	1	 W 	   0,00	
    590  	    360  	       3,1	     0,026	4	1	 W 	   0,00	
    600  	    360  	       3,1	     0,025	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    370  	       3,2	     0,024	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    370  	       3,2	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    370  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    370  	       3,3	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    370  	       3,3	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    370  	       3,2	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    370  	       3,2	     0,032	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    370  	       3,2	     0,034	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    370  	       3,1	     0,035	3	1	ESE	   0,00	
     90  	    370  	       3,2	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    100  	    370  	       3,3	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    110  	    370  	       3,4	     0,040	3	1	ESE	   0,00	
    120  	    370  	       3,4	     0,042	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    370  	       3,4	     0,043	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    370  	       3,4	     0,044	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    370  	       3,4	     0,044	3	1	ESE	   0,00	
    160  	    370  	       3,3	     0,045	3	1	ESE	   0,00	
    170  	    370  	       3,2	     0,044	2	1	ESE	   0,00	
    180  	    370  	       3,2	     0,043	2	1	ESE	   0,00	
    190  	    370  	       3,1	     0,041	2	1	ESE	   0,00	
    200  	    370  	       3,0	     0,038	2	1	SSE	   0,00	
    210  	    370  	       2,9	     0,035	3	2	SSE	   0,00	
    220  	    370  	       2,8	     0,032	3	2	SSE	   0,00	
    230  	    370  	       2,7	     0,029	3	2	SSE	   0,00	
    240  	    370  	       2,6	     0,025	2	2	SSE	   0,00	
    250  	    370  	       2,6	     0,022	2	2	SSE	   0,00	
    260  	    370  	       2,8	     0,019	6	2	SSE	   0,00	
    270  	    370  	       3,2	     0,017	6	2	SSE	   0,00	
    280  	    370  	       3,5	     0,015	6	2	 S 	   0,00	
    290  	    370  	       3,7	     0,015	6	2	 S 	   0,00	
    300  	    370  	       3,8	     0,016	6	2	 S 	   0,00	
    310  	    370  	       3,6	     0,017	6	2	 S 	   0,00	
    320  	    370  	       3,3	     0,019	6	2	SSW	   0,00	
    330  	    370  	       3,0	     0,021	6	2	SSW	   0,00	
    340  	    370  	       2,9	     0,023	3	2	SSW	   0,00	
    350  	    370  	       3,0	     0,025	3	2	SSW	   0,00	
    360  	    370  	       3,1	     0,028	2	1	SSW	   0,00	
    370  	    370  	       3,2	     0,029	2	1	WSW	   0,00	
    380  	    370  	       3,2	     0,031	2	1	WSW	   0,00	
    390  	    370  	       3,3	     0,032	2	1	WSW	   0,00	
    400  	    370  	       3,4	     0,033	3	1	WSW	   0,00	
    410  	    370  	       3,4	     0,034	3	1	WSW	   0,00	
    420  	    370  	       3,5	     0,034	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    370  	       3,5	     0,034	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    370  	       3,5	     0,034	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    370  	       3,4	     0,033	3	1	WSW	   0,00	
    460  	    370  	       3,4	     0,032	3	1	WSW	   0,00	
    470  	    370  	       3,3	     0,032	3	1	WSW	   0,00	
    480  	    370  	       3,2	     0,032	3	1	WSW	   0,00	
    490  	    370  	       3,2	     0,031	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    370  	       3,3	     0,031	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    370  	       3,3	     0,030	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    370  	       3,3	     0,029	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    370  	       3,3	     0,029	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    370  	       3,3	     0,028	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    370  	       3,3	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    370  	       3,2	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    370  	       3,2	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    370  	       3,2	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    370  	       3,1	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    370  	       3,1	     0,025	4	1	 W 	   0,00	
      0  	    380  	       3,2	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    380  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    380  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    380  	       3,3	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    380  	       3,3	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    380  	       3,3	     0,032	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    380  	       3,2	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    380  	       3,2	     0,034	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    380  	       3,1	     0,036	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    380  	       3,2	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    100  	    380  	       3,3	     0,039	3	1	ESE	   0,00	
    110  	    380  	       3,3	     0,040	3	1	ESE	   0,00	
    120  	    380  	       3,4	     0,041	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    380  	       3,4	     0,042	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    380  	       3,4	     0,043	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    380  	       3,4	     0,043	3	1	ESE	   0,00	
    160  	    380  	       3,4	     0,043	3	1	ESE	   0,00	
    170  	    380  	       3,3	     0,043	3	1	ESE	   0,00	
    180  	    380  	       3,2	     0,042	2	1	ESE	   0,00	
    190  	    380  	       3,2	     0,039	2	1	SSE	   0,00	
    200  	    380  	       3,1	     0,037	2	1	SSE	   0,00	
    210  	    380  	       3,0	     0,035	2	1	SSE	   0,00	
    220  	    380  	       2,9	     0,032	2	1	SSE	   0,00	
    230  	    380  	       2,9	     0,029	3	2	SSE	   0,00	
    240  	    380  	       2,8	     0,027	3	2	SSE	   0,00	
    250  	    380  	       2,8	     0,024	3	2	SSE	   0,00	
    260  	    380  	       2,7	     0,021	3	2	 S 	   0,00	
    270  	    380  	       2,7	     0,019	6	2	SSE	   0,00	
    280  	    380  	       2,9	     0,018	6	2	 S 	   0,00	
    290  	    380  	       3,1	     0,017	6	2	 S 	   0,00	
    300  	    380  	       3,1	     0,018	6	2	 S 	   0,00	
    310  	    380  	       3,0	     0,019	6	2	 S 	   0,00	
    320  	    380  	       2,9	     0,021	3	2	SSW	   0,00	
    330  	    380  	       3,0	     0,022	3	2	SSW	   0,00	
    340  	    380  	       3,0	     0,023	3	2	SSW	   0,00	
    350  	    380  	       3,1	     0,025	2	1	SSW	   0,00	
    360  	    380  	       3,2	     0,027	2	1	SSW	   0,00	
    370  	    380  	       3,3	     0,029	2	1	SSW	   0,00	
    380  	    380  	       3,3	     0,030	2	1	WSW	   0,00	
    390  	    380  	       3,4	     0,032	3	1	WSW	   0,00	
    400  	    380  	       3,4	     0,032	3	1	WSW	   0,00	
    410  	    380  	       3,5	     0,033	3	1	WSW	   0,00	
    420  	    380  	       3,5	     0,033	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    380  	       3,5	     0,033	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    380  	       3,5	     0,033	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    380  	       3,4	     0,032	3	1	WSW	   0,00	
    460  	    380  	       3,3	     0,031	3	1	WSW	   0,00	
    470  	    380  	       3,2	     0,031	3	1	WSW	   0,00	
    480  	    380  	       3,2	     0,030	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    380  	       3,2	     0,030	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    380  	       3,3	     0,029	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    380  	       3,3	     0,029	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    380  	       3,3	     0,028	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    380  	       3,3	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    380  	       3,3	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    380  	       3,2	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    380  	       3,2	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    380  	       3,2	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    380  	       3,1	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    380  	       3,1	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    380  	       3,1	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    390  	       3,2	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    390  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    390  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    390  	       3,3	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    390  	       3,3	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    390  	       3,3	     0,032	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    390  	       3,2	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    390  	       3,2	     0,034	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    390  	       3,2	     0,036	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    390  	       3,2	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    100  	    390  	       3,2	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    110  	    390  	       3,3	     0,039	3	1	ESE	   0,00	
    120  	    390  	       3,4	     0,040	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    390  	       3,4	     0,041	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    390  	       3,4	     0,042	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    390  	       3,4	     0,042	3	1	ESE	   0,00	
    160  	    390  	       3,4	     0,042	3	1	ESE	   0,00	
    170  	    390  	       3,4	     0,040	3	1	ESE	   0,00	
    180  	    390  	       3,3	     0,039	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    390  	       3,2	     0,038	2	1	SSE	   0,00	
    200  	    390  	       3,2	     0,036	2	1	SSE	   0,00	
    210  	    390  	       3,2	     0,034	2	1	SSE	   0,00	
    220  	    390  	       3,1	     0,032	2	1	SSE	   0,00	
    230  	    390  	       3,0	     0,030	2	1	SSE	   0,00	
    240  	    390  	       2,9	     0,028	2	1	SSE	   0,00	
    250  	    390  	       2,9	     0,025	3	2	SSE	   0,00	
    260  	    390  	       2,9	     0,023	3	2	 S 	   0,00	
    270  	    390  	       2,9	     0,021	3	2	 S 	   0,00	
    280  	    390  	       2,9	     0,020	3	2	 S 	   0,00	
    290  	    390  	       2,9	     0,019	3	2	 S 	   0,00	
    300  	    390  	       2,9	     0,020	3	2	 S 	   0,00	
    310  	    390  	       3,0	     0,021	3	2	SSW	   0,00	
    320  	    390  	       3,0	     0,022	3	2	SSW	   0,00	
    330  	    390  	       3,1	     0,023	2	1	SSW	   0,00	
    340  	    390  	       3,2	     0,024	2	1	SSW	   0,00	
    350  	    390  	       3,2	     0,025	2	1	SSW	   0,00	
    360  	    390  	       3,3	     0,026	2	1	SSW	   0,00	
    370  	    390  	       3,3	     0,027	2	1	SSW	   0,00	
    380  	    390  	       3,4	     0,029	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    390  	       3,4	     0,030	3	1	WSW	   0,00	
    400  	    390  	       3,5	     0,030	3	1	WSW	   0,00	
    410  	    390  	       3,5	     0,032	3	1	WSW	   0,00	
    420  	    390  	       3,5	     0,032	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    390  	       3,5	     0,032	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    390  	       3,4	     0,031	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    390  	       3,4	     0,031	3	1	WSW	   0,00	
    460  	    390  	       3,3	     0,030	3	1	WSW	   0,00	
    470  	    390  	       3,2	     0,030	3	1	WSW	   0,00	
    480  	    390  	       3,2	     0,029	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    390  	       3,2	     0,029	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    390  	       3,3	     0,028	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    390  	       3,3	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    390  	       3,3	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    390  	       3,3	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    390  	       3,3	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    390  	       3,2	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    390  	       3,2	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    390  	       3,2	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    390  	       3,1	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    390  	       3,1	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    390  	       3,0	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    400  	       3,2	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    400  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    400  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    400  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    400  	       3,3	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    400  	       3,3	     0,032	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    400  	       3,2	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    400  	       3,2	     0,034	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    400  	       3,2	     0,035	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    400  	       3,1	     0,036	4	1	ESE	   0,00	
    100  	    400  	       3,2	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    110  	    400  	       3,3	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    120  	    400  	       3,3	     0,039	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    400  	       3,4	     0,039	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    400  	       3,4	     0,040	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    400  	       3,4	     0,039	3	1	ESE	   0,00	
    160  	    400  	       3,4	     0,039	3	1	ESE	   0,00	
    170  	    400  	       3,4	     0,038	3	1	SSE	   0,00	
    180  	    400  	       3,4	     0,038	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    400  	       3,3	     0,036	3	1	SSE	   0,00	
    200  	    400  	       3,2	     0,035	3	1	SSE	   0,00	
    210  	    400  	       3,2	     0,033	2	1	SSE	   0,00	
    220  	    400  	       3,2	     0,032	2	1	SSE	   0,00	
    230  	    400  	       3,2	     0,030	2	1	SSE	   0,00	
    240  	    400  	       3,1	     0,028	2	1	SSE	   0,00	
    250  	    400  	       3,1	     0,026	2	1	SSE	   0,00	
    260  	    400  	       3,0	     0,023	2	1	 S 	   0,00	
    270  	    400  	       3,0	     0,022	2	1	 S 	   0,00	
    280  	    400  	       3,0	     0,021	2	1	 S 	   0,00	
    290  	    400  	       3,0	     0,020	2	1	 S 	   0,00	
    300  	    400  	       3,1	     0,021	2	1	 S 	   0,00	
    310  	    400  	       3,1	     0,021	2	1	 S 	   0,00	
    320  	    400  	       3,2	     0,022	2	1	SSW	   0,00	
    330  	    400  	       3,2	     0,023	2	1	SSW	   0,00	
    340  	    400  	       3,2	     0,024	2	1	SSW	   0,00	
    350  	    400  	       3,3	     0,025	2	1	SSW	   0,00	
    360  	    400  	       3,3	     0,025	3	1	SSW	   0,00	
    370  	    400  	       3,4	     0,026	3	1	SSW	   0,00	
    380  	    400  	       3,4	     0,027	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    400  	       3,5	     0,028	3	1	SSW	   0,00	
    400  	    400  	       3,5	     0,029	3	1	WSW	   0,00	
    410  	    400  	       3,5	     0,029	3	1	WSW	   0,00	
    420  	    400  	       3,5	     0,030	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    400  	       3,4	     0,030	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    400  	       3,4	     0,030	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    400  	       3,3	     0,030	3	1	WSW	   0,00	
    460  	    400  	       3,2	     0,029	3	1	WSW	   0,00	
    470  	    400  	       3,2	     0,029	4	1	WSW	   0,00	
    480  	    400  	       3,2	     0,028	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    400  	       3,3	     0,028	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    400  	       3,3	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    400  	       3,3	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    400  	       3,3	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    400  	       3,3	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    400  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    400  	       3,2	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    400  	       3,2	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    400  	       3,2	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    400  	       3,1	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    400  	       3,1	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    400  	       3,0	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    410  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    410  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    410  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    410  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    410  	       3,2	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    410  	       3,3	     0,032	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    410  	       3,3	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    410  	       3,2	     0,034	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    410  	       3,2	     0,035	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    410  	       3,2	     0,036	4	1	ESE	   0,00	
    100  	    410  	       3,1	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    110  	    410  	       3,2	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    120  	    410  	       3,3	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    410  	       3,3	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    410  	       3,4	     0,038	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    410  	       3,4	     0,037	3	1	ESE	   0,00	
    160  	    410  	       3,4	     0,037	3	1	SSE	   0,00	
    170  	    410  	       3,4	     0,036	3	1	SSE	   0,00	
    180  	    410  	       3,4	     0,036	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    410  	       3,4	     0,034	3	1	SSE	   0,00	
    200  	    410  	       3,3	     0,034	3	1	SSE	   0,00	
    210  	    410  	       3,3	     0,033	3	1	SSE	   0,00	
    220  	    410  	       3,2	     0,031	2	1	SSE	   0,00	
    230  	    410  	       3,2	     0,030	2	1	SSE	   0,00	
    240  	    410  	       3,2	     0,028	2	1	SSE	   0,00	
    250  	    410  	       3,2	     0,026	2	1	 S 	   0,00	
    260  	    410  	       3,2	     0,024	2	1	 S 	   0,00	
    270  	    410  	       3,2	     0,023	2	1	 S 	   0,00	
    280  	    410  	       3,2	     0,021	2	1	 S 	   0,00	
    290  	    410  	       3,2	     0,021	2	1	 S 	   0,00	
    300  	    410  	       3,2	     0,021	2	1	 S 	   0,00	
    310  	    410  	       3,2	     0,022	2	1	 S 	   0,00	
    320  	    410  	       3,3	     0,023	2	1	SSW	   0,00	
    330  	    410  	       3,3	     0,023	2	1	SSW	   0,00	
    340  	    410  	       3,3	     0,024	2	1	SSW	   0,00	
    350  	    410  	       3,3	     0,024	3	1	SSW	   0,00	
    360  	    410  	       3,4	     0,025	3	1	SSW	   0,00	
    370  	    410  	       3,5	     0,025	3	1	SSW	   0,00	
    380  	    410  	       3,5	     0,026	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    410  	       3,5	     0,027	3	1	SSW	   0,00	
    400  	    410  	       3,5	     0,027	3	1	SSW	   0,00	
    410  	    410  	       3,5	     0,028	3	1	WSW	   0,00	
    420  	    410  	       3,4	     0,028	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    410  	       3,4	     0,029	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    410  	       3,3	     0,029	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    410  	       3,3	     0,029	3	1	WSW	   0,00	
    460  	    410  	       3,2	     0,028	3	1	WSW	   0,00	
    470  	    410  	       3,2	     0,028	4	1	WSW	   0,00	
    480  	    410  	       3,3	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    410  	       3,3	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    410  	       3,3	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    410  	       3,3	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    410  	       3,3	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    410  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    410  	       3,2	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    410  	       3,2	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    410  	       3,2	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    410  	       3,1	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    410  	       3,1	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    410  	       3,1	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    410  	       3,0	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    420  	       3,1	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    420  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    420  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    420  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    420  	       3,2	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    420  	       3,3	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    420  	       3,3	     0,032	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    420  	       3,3	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    420  	       3,2	     0,034	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    420  	       3,2	     0,035	4	1	ESE	   0,00	
    100  	    420  	       3,2	     0,036	4	1	ESE	   0,00	
    110  	    420  	       3,2	     0,036	3	1	ESE	   0,00	
    120  	    420  	       3,2	     0,036	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    420  	       3,3	     0,036	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    420  	       3,4	     0,036	3	1	ESE	   0,00	
    150  	    420  	       3,4	     0,035	3	1	SSE	   0,00	
    160  	    420  	       3,4	     0,035	3	1	SSE	   0,00	
    170  	    420  	       3,5	     0,035	3	1	SSE	   0,00	
    180  	    420  	       3,5	     0,034	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    420  	       3,4	     0,033	3	1	SSE	   0,00	
    200  	    420  	       3,4	     0,033	3	1	SSE	   0,00	
    210  	    420  	       3,4	     0,032	3	1	SSE	   0,00	
    220  	    420  	       3,3	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    230  	    420  	       3,3	     0,029	3	1	SSE	   0,00	
    240  	    420  	       3,3	     0,028	3	1	SSE	   0,00	
    250  	    420  	       3,2	     0,026	2	1	 S 	   0,00	
    260  	    420  	       3,2	     0,023	2	1	 S 	   0,00	
    270  	    420  	       3,2	     0,022	2	1	 S 	   0,00	
    280  	    420  	       3,2	     0,021	2	1	 S 	   0,00	
    290  	    420  	       3,3	     0,021	2	1	 S 	   0,00	
    300  	    420  	       3,3	     0,021	2	1	 S 	   0,00	
    310  	    420  	       3,3	     0,022	2	1	 S 	   0,00	
    320  	    420  	       3,3	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    330  	    420  	       3,3	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    340  	    420  	       3,4	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    350  	    420  	       3,4	     0,024	3	1	SSW	   0,00	
    360  	    420  	       3,5	     0,024	3	1	SSW	   0,00	
    370  	    420  	       3,5	     0,024	3	1	SSW	   0,00	
    380  	    420  	       3,5	     0,025	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    420  	       3,5	     0,026	3	1	SSW	   0,00	
    400  	    420  	       3,5	     0,026	3	1	SSW	   0,00	
    410  	    420  	       3,4	     0,026	3	1	SSW	   0,00	
    420  	    420  	       3,4	     0,027	3	1	WSW	   0,00	
    430  	    420  	       3,3	     0,027	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    420  	       3,3	     0,027	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    420  	       3,2	     0,027	3	1	WSW	   0,00	
    460  	    420  	       3,2	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    470  	    420  	       3,2	     0,027	4	1	WSW	   0,00	
    480  	    420  	       3,3	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    420  	       3,3	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    420  	       3,3	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    420  	       3,3	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    420  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    420  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    420  	       3,2	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    420  	       3,2	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    420  	       3,2	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    420  	       3,1	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    420  	       3,1	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    420  	       3,0	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    420  	       3,0	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    430  	       3,1	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    430  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    430  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    430  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    430  	       3,2	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    430  	       3,3	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    430  	       3,3	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    430  	       3,3	     0,032	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    430  	       3,2	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    430  	       3,2	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
    100  	    430  	       3,2	     0,034	4	1	ESE	   0,00	
    110  	    430  	       3,2	     0,034	4	1	ESE	   0,00	
    120  	    430  	       3,2	     0,034	3	1	ESE	   0,00	
    130  	    430  	       3,2	     0,034	3	1	ESE	   0,00	
    140  	    430  	       3,3	     0,034	3	1	SSE	   0,00	
    150  	    430  	       3,4	     0,033	3	1	SSE	   0,00	
    160  	    430  	       3,4	     0,033	3	1	SSE	   0,00	
    170  	    430  	       3,4	     0,033	3	1	SSE	   0,00	
    180  	    430  	       3,5	     0,033	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    430  	       3,5	     0,032	3	1	SSE	   0,00	
    200  	    430  	       3,5	     0,031	3	1	SSE	   0,00	
    210  	    430  	       3,4	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    220  	    430  	       3,4	     0,029	3	1	SSE	   0,00	
    230  	    430  	       3,4	     0,029	3	1	SSE	   0,00	
    240  	    430  	       3,4	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    250  	    430  	       3,4	     0,025	3	1	 S 	   0,00	
    260  	    430  	       3,3	     0,023	3	1	 S 	   0,00	
    270  	    430  	       3,3	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    280  	    430  	       3,3	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    290  	    430  	       3,3	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    300  	    430  	       3,4	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    310  	    430  	       3,4	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    320  	    430  	       3,4	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    330  	    430  	       3,5	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    340  	    430  	       3,5	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    350  	    430  	       3,5	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    360  	    430  	       3,5	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    370  	    430  	       3,5	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    380  	    430  	       3,5	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    430  	       3,5	     0,024	3	1	SSW	   0,00	
    400  	    430  	       3,4	     0,024	3	1	SSW	   0,00	
    410  	    430  	       3,4	     0,025	3	1	SSW	   0,00	
    420  	    430  	       3,3	     0,025	3	1	SSW	   0,00	
    430  	    430  	       3,3	     0,026	3	1	WSW	   0,00	
    440  	    430  	       3,2	     0,026	3	1	WSW	   0,00	
    450  	    430  	       3,2	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    460  	    430  	       3,2	     0,026	4	1	WSW	   0,00	
    470  	    430  	       3,3	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    480  	    430  	       3,3	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    430  	       3,3	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    430  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    430  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    430  	       3,3	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    430  	       3,2	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    430  	       3,2	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    430  	       3,2	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    430  	       3,1	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    430  	       3,1	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    430  	       3,1	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    430  	       3,0	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    430  	       3,0	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    440  	       3,1	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    440  	       3,1	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    440  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    440  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    440  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    440  	       3,2	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    440  	       3,3	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    440  	       3,3	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    440  	       3,3	     0,032	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    440  	       3,3	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
    100  	    440  	       3,2	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
    110  	    440  	       3,2	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
    120  	    440  	       3,2	     0,033	4	1	ESE	   0,00	
    130  	    440  	       3,2	     0,032	3	1	SSE	   0,00	
    140  	    440  	       3,2	     0,032	3	1	SSE	   0,00	
    150  	    440  	       3,3	     0,032	3	1	SSE	   0,00	
    160  	    440  	       3,3	     0,031	3	1	SSE	   0,00	
    170  	    440  	       3,4	     0,031	3	1	SSE	   0,00	
    180  	    440  	       3,4	     0,031	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    440  	       3,4	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    200  	    440  	       3,5	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    210  	    440  	       3,5	     0,029	3	1	SSE	   0,00	
    220  	    440  	       3,5	     0,029	3	1	SSE	   0,00	
    230  	    440  	       3,5	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    240  	    440  	       3,5	     0,025	3	1	 S 	   0,00	
    250  	    440  	       3,4	     0,024	3	1	 S 	   0,00	
    260  	    440  	       3,4	     0,023	3	1	 S 	   0,00	
    270  	    440  	       3,4	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    280  	    440  	       3,4	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    290  	    440  	       3,5	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    300  	    440  	       3,5	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    310  	    440  	       3,5	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    320  	    440  	       3,5	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    330  	    440  	       3,5	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    340  	    440  	       3,5	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    350  	    440  	       3,5	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    360  	    440  	       3,5	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    370  	    440  	       3,5	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    380  	    440  	       3,5	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    440  	       3,4	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    400  	    440  	       3,4	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    410  	    440  	       3,3	     0,023	3	1	SSW	   0,00	
    420  	    440  	       3,3	     0,024	3	1	SSW	   0,00	
    430  	    440  	       3,2	     0,024	3	1	SSW	   0,00	
    440  	    440  	       3,2	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    450  	    440  	       3,2	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    460  	    440  	       3,3	     0,025	4	1	WSW	   0,00	
    470  	    440  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    480  	    440  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    440  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    440  	       3,3	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    440  	       3,3	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    440  	       3,3	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    440  	       3,2	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    440  	       3,2	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    440  	       3,2	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    440  	       3,1	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    440  	       3,1	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    440  	       3,0	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    440  	       3,0	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    440  	       3,0	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    450  	       3,1	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    450  	       3,1	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    450  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    450  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    450  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    450  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    450  	       3,3	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    450  	       3,3	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    450  	       3,3	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    450  	       3,3	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
    100  	    450  	       3,2	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
    110  	    450  	       3,2	     0,031	4	1	ESE	   0,00	
    120  	    450  	       3,2	     0,031	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    450  	       3,2	     0,030	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    450  	       3,2	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    150  	    450  	       3,2	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    160  	    450  	       3,3	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    170  	    450  	       3,3	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    180  	    450  	       3,4	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    450  	       3,4	     0,030	3	1	SSE	   0,00	
    200  	    450  	       3,4	     0,029	3	1	SSE	   0,00	
    210  	    450  	       3,5	     0,029	3	1	SSE	   0,00	
    220  	    450  	       3,5	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    230  	    450  	       3,5	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    240  	    450  	       3,5	     0,025	3	1	 S 	   0,00	
    250  	    450  	       3,5	     0,023	3	1	 S 	   0,00	
    260  	    450  	       3,5	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    270  	    450  	       3,5	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    280  	    450  	       3,5	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    290  	    450  	       3,5	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    300  	    450  	       3,5	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    310  	    450  	       3,5	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    320  	    450  	       3,5	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    330  	    450  	       3,5	     0,021	3	1	SSW	   0,00	
    340  	    450  	       3,5	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    350  	    450  	       3,5	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    360  	    450  	       3,5	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    370  	    450  	       3,4	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    380  	    450  	       3,4	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    450  	       3,4	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    400  	    450  	       3,3	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    410  	    450  	       3,3	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    420  	    450  	       3,2	     0,022	3	1	SSW	   0,00	
    430  	    450  	       3,2	     0,022	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    450  	       3,2	     0,023	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    450  	       3,3	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    460  	    450  	       3,3	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    470  	    450  	       3,3	     0,024	4	1	WSW	   0,00	
    480  	    450  	       3,3	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    450  	       3,3	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    450  	       3,3	     0,023	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    450  	       3,3	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    450  	       3,2	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    450  	       3,2	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    450  	       3,2	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    450  	       3,1	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    450  	       3,1	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    450  	       3,1	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    450  	       3,0	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    450  	       3,0	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    450  	       2,9	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    460  	       3,1	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    460  	       3,1	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    460  	       3,1	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    460  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    460  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    460  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    460  	       3,2	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    460  	       3,3	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    460  	       3,3	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    460  	       3,3	     0,030	4	1	ESE	   0,00	
    100  	    460  	       3,3	     0,029	4	1	ESE	   0,00	
    110  	    460  	       3,2	     0,029	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    460  	       3,2	     0,029	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    460  	       3,2	     0,029	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    460  	       3,2	     0,029	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    460  	       3,2	     0,028	3	1	SSE	   0,00	
    160  	    460  	       3,2	     0,028	3	1	SSE	   0,00	
    170  	    460  	       3,3	     0,028	3	1	SSE	   0,00	
    180  	    460  	       3,3	     0,028	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    460  	       3,4	     0,028	3	1	SSE	   0,00	
    200  	    460  	       3,4	     0,028	3	1	SSE	   0,00	
    210  	    460  	       3,4	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    220  	    460  	       3,4	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    230  	    460  	       3,4	     0,025	3	1	SSE	   0,00	
    240  	    460  	       3,5	     0,024	3	1	 S 	   0,00	
    250  	    460  	       3,5	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    260  	    460  	       3,5	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    270  	    460  	       3,5	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    280  	    460  	       3,5	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    290  	    460  	       3,5	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    300  	    460  	       3,5	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    310  	    460  	       3,5	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    320  	    460  	       3,5	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    330  	    460  	       3,5	     0,020	3	1	SSW	   0,00	
    340  	    460  	       3,5	     0,021	3	1	SSW	   0,00	
    350  	    460  	       3,4	     0,021	3	1	SSW	   0,00	
    360  	    460  	       3,4	     0,021	3	1	SSW	   0,00	
    370  	    460  	       3,4	     0,021	3	1	SSW	   0,00	
    380  	    460  	       3,3	     0,021	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    460  	       3,3	     0,021	3	1	SSW	   0,00	
    400  	    460  	       3,2	     0,021	3	1	SSW	   0,00	
    410  	    460  	       3,2	     0,021	3	1	SSW	   0,00	
    420  	    460  	       3,2	     0,021	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    460  	       3,2	     0,021	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    460  	       3,3	     0,021	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    460  	       3,3	     0,022	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    460  	       3,3	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    470  	    460  	       3,3	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    480  	    460  	       3,3	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    460  	       3,3	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    460  	       3,3	     0,022	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    460  	       3,2	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    460  	       3,2	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    460  	       3,2	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    460  	       3,2	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    460  	       3,1	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    460  	       3,1	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    460  	       3,0	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    460  	       3,0	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    460  	       2,9	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    460  	       2,9	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    470  	       3,0	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    470  	       3,1	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    470  	       3,1	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    470  	       3,1	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    470  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    470  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    470  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    470  	       3,2	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    470  	       3,3	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    470  	       3,3	     0,028	4	1	ESE	   0,00	
    100  	    470  	       3,3	     0,028	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    470  	       3,3	     0,027	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    470  	       3,3	     0,028	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    470  	       3,2	     0,028	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    470  	       3,2	     0,028	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    470  	       3,2	     0,027	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    470  	       3,2	     0,027	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    470  	       3,2	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    180  	    470  	       3,2	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    470  	       3,3	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    200  	    470  	       3,3	     0,027	3	1	SSE	   0,00	
    210  	    470  	       3,3	     0,026	3	1	SSE	   0,00	
    220  	    470  	       3,4	     0,025	3	1	SSE	   0,00	
    230  	    470  	       3,4	     0,024	3	1	SSE	   0,00	
    240  	    470  	       3,4	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    250  	    470  	       3,4	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    260  	    470  	       3,4	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    270  	    470  	       3,4	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    280  	    470  	       3,4	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    290  	    470  	       3,5	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    300  	    470  	       3,4	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    310  	    470  	       3,4	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    320  	    470  	       3,4	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    330  	    470  	       3,4	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    340  	    470  	       3,4	     0,020	3	1	SSW	   0,00	
    350  	    470  	       3,4	     0,020	3	1	SSW	   0,00	
    360  	    470  	       3,3	     0,020	3	1	SSW	   0,00	
    370  	    470  	       3,3	     0,020	3	1	SSW	   0,00	
    380  	    470  	       3,3	     0,020	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    470  	       3,2	     0,020	3	1	SSW	   0,00	
    400  	    470  	       3,2	     0,020	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    470  	       3,2	     0,020	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    470  	       3,2	     0,020	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    470  	       3,3	     0,020	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    470  	       3,3	     0,020	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    470  	       3,3	     0,020	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    470  	       3,3	     0,020	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    470  	       3,3	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    480  	    470  	       3,3	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    470  	       3,3	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    470  	       3,3	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    470  	       3,2	     0,021	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    470  	       3,2	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    470  	       3,2	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    470  	       3,1	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    470  	       3,1	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    470  	       3,1	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    470  	       3,0	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    470  	       3,0	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    470  	       2,9	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    470  	       2,9	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    480  	       3,0	     0,024	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    480  	       3,0	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    480  	       3,1	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    480  	       3,1	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    480  	       3,2	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    480  	       3,2	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    480  	       3,2	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    480  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    480  	       3,2	     0,027	4	1	ESE	   0,00	
     90  	    480  	       3,3	     0,026	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    480  	       3,3	     0,027	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    480  	       3,3	     0,027	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    480  	       3,3	     0,026	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    480  	       3,3	     0,026	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    480  	       3,2	     0,026	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    480  	       3,2	     0,026	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    480  	       3,2	     0,026	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    480  	       3,2	     0,026	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    480  	       3,2	     0,026	3	1	SSE	   0,00	
    190  	    480  	       3,2	     0,026	3	1	SSE	   0,00	
    200  	    480  	       3,2	     0,025	3	1	SSE	   0,00	
    210  	    480  	       3,3	     0,025	3	1	SSE	   0,00	
    220  	    480  	       3,3	     0,024	3	1	SSE	   0,00	
    230  	    480  	       3,3	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    240  	    480  	       3,3	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    250  	    480  	       3,4	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    260  	    480  	       3,4	     0,020	3	1	 S 	   0,00	
    270  	    480  	       3,4	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    280  	    480  	       3,4	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    290  	    480  	       3,4	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    300  	    480  	       3,4	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    310  	    480  	       3,4	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    320  	    480  	       3,4	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    330  	    480  	       3,3	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    340  	    480  	       3,3	     0,019	3	1	SSW	   0,00	
    350  	    480  	       3,3	     0,019	3	1	SSW	   0,00	
    360  	    480  	       3,3	     0,019	3	1	SSW	   0,00	
    370  	    480  	       3,2	     0,019	3	1	SSW	   0,00	
    380  	    480  	       3,2	     0,019	3	1	SSW	   0,00	
    390  	    480  	       3,2	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    480  	       3,2	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    480  	       3,3	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    480  	       3,3	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    480  	       3,3	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    480  	       3,3	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    480  	       3,3	     0,020	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    480  	       3,3	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    480  	       3,3	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    480  	       3,3	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    490  	    480  	       3,3	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    480  	       3,2	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    480  	       3,2	     0,020	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    480  	       3,2	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    480  	       3,1	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    480  	       3,1	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    480  	       3,1	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    480  	       3,0	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    480  	       3,0	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    480  	       2,9	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    480  	       2,9	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    480  	       2,8	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    490  	       3,0	     0,024	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    490  	       3,0	     0,024	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    490  	       3,1	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    490  	       3,1	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    490  	       3,1	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    490  	       3,2	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    490  	       3,2	     0,026	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    490  	       3,2	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     80  	    490  	       3,2	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    490  	       3,2	     0,026	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    490  	       3,3	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    490  	       3,3	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    490  	       3,3	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    490  	       3,3	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    490  	       3,3	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    490  	       3,2	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    490  	       3,2	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    490  	       3,2	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    490  	       3,2	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    490  	       3,2	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    490  	       3,2	     0,025	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    490  	       3,2	     0,024	3	1	SSE	   0,00	
    220  	    490  	       3,2	     0,022	3	1	SSE	   0,00	
    230  	    490  	       3,2	     0,022	3	1	 S 	   0,00	
    240  	    490  	       3,3	     0,021	3	1	 S 	   0,00	
    250  	    490  	       3,3	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    260  	    490  	       3,3	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    270  	    490  	       3,3	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    280  	    490  	       3,3	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    290  	    490  	       3,3	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    300  	    490  	       3,3	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    310  	    490  	       3,3	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    320  	    490  	       3,3	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    330  	    490  	       3,3	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    340  	    490  	       3,2	     0,018	3	1	SSW	   0,00	
    350  	    490  	       3,2	     0,018	3	1	SSW	   0,00	
    360  	    490  	       3,2	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    490  	       3,2	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    490  	       3,2	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    490  	       3,2	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    490  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    490  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    490  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    490  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    490  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    490  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    490  	       3,3	     0,019	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    490  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    490  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    490  	       3,2	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    500  	    490  	       3,2	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    490  	       3,2	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    490  	       3,2	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    490  	       3,1	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    490  	       3,1	     0,019	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    490  	       3,0	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    490  	       3,0	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    490  	       3,0	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    490  	       2,9	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    490  	       2,9	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    490  	       2,8	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    500  	       2,9	     0,023	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    500  	       3,0	     0,024	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    500  	       3,0	     0,024	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    500  	       3,1	     0,024	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    500  	       3,1	     0,024	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    500  	       3,1	     0,025	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    500  	       3,2	     0,024	4	1	ESE	   0,00	
     70  	    500  	       3,2	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    500  	       3,2	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    500  	       3,2	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    500  	       3,2	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    500  	       3,3	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    500  	       3,3	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    500  	       3,3	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    500  	       3,3	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    500  	       3,3	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    500  	       3,3	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    500  	       3,3	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    500  	       3,2	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    500  	       3,2	     0,024	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    500  	       3,2	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    500  	       3,2	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    220  	    500  	       3,2	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    230  	    500  	       3,2	     0,021	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    500  	       3,2	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    250  	    500  	       3,2	     0,019	3	1	 S 	   0,00	
    260  	    500  	       3,2	     0,018	3	1	 S 	   0,00	
    270  	    500  	       3,2	     0,017	3	1	 S 	   0,00	
    280  	    500  	       3,2	     0,017	3	1	 S 	   0,00	
    290  	    500  	       3,2	     0,017	3	1	 S 	   0,00	
    300  	    500  	       3,2	     0,017	3	1	 S 	   0,00	
    310  	    500  	       3,2	     0,017	3	1	 S 	   0,00	
    320  	    500  	       3,2	     0,017	3	1	 S 	   0,00	
    330  	    500  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    500  	       3,2	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    350  	    500  	       3,2	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    360  	    500  	       3,2	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    500  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    500  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    500  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    500  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    500  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    500  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    500  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    500  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    500  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    500  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    500  	       3,3	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    500  	       3,2	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    500  	       3,2	     0,018	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    500  	       3,2	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    510  	    500  	       3,2	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    500  	       3,1	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    500  	       3,1	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    500  	       3,0	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    500  	       3,0	     0,018	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    500  	       3,0	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    500  	       2,9	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    500  	       2,9	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    500  	       2,8	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    500  	       2,8	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    510  	       2,9	     0,023	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    510  	       3,0	     0,023	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    510  	       3,0	     0,023	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    510  	       3,0	     0,023	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    510  	       3,1	     0,023	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    510  	       3,1	     0,023	4	1	ESE	   0,00	
     60  	    510  	       3,1	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    510  	       3,2	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    510  	       3,2	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    510  	       3,2	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    510  	       3,2	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    510  	       3,2	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    510  	       3,3	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    510  	       3,3	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    510  	       3,3	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    510  	       3,3	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    510  	       3,3	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    510  	       3,3	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    510  	       3,3	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    510  	       3,3	     0,023	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    510  	       3,2	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    510  	       3,2	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    220  	    510  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    230  	    510  	       3,2	     0,019	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    510  	       3,2	     0,019	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    510  	       3,2	     0,018	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    510  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    510  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    510  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    510  	       3,2	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    510  	       3,2	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    510  	       3,2	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    510  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    510  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    510  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    510  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    360  	    510  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    510  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    510  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    510  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    510  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    510  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    510  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    510  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    510  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    510  	       3,3	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    510  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    510  	       3,2	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    510  	       3,2	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    510  	       3,2	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    510  	       3,2	     0,017	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    510  	       3,1	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    520  	    510  	       3,1	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    510  	       3,1	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    510  	       3,0	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    510  	       3,0	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    510  	       2,9	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    510  	       2,9	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    510  	       2,8	     0,017	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    510  	       2,8	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    510  	       2,8	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    520  	       2,9	     0,022	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    520  	       2,9	     0,022	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    520  	       3,0	     0,022	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    520  	       3,0	     0,022	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    520  	       3,0	     0,022	4	1	ESE	   0,00	
     50  	    520  	       3,1	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
     60  	    520  	       3,1	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    520  	       3,1	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    520  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    520  	       3,2	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    520  	       3,2	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    520  	       3,2	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    520  	       3,2	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    520  	       3,3	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    520  	       3,3	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    520  	       3,3	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    520  	       3,3	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    520  	       3,3	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    520  	       3,3	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    520  	       3,3	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    520  	       3,3	     0,022	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    520  	       3,3	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    220  	    520  	       3,3	     0,019	4	1	 S 	   0,00	
    230  	    520  	       3,3	     0,019	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    520  	       3,3	     0,018	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    520  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    520  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    520  	       3,2	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    520  	       3,2	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    520  	       3,2	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    360  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    520  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    520  	       3,2	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    520  	       3,2	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    520  	       3,2	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    520  	       3,2	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    520  	       3,2	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    520  	       3,1	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    520  	       3,1	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    520  	    520  	       3,1	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    530  	    520  	       3,0	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    520  	       3,0	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    520  	       2,9	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    520  	       2,9	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    520  	       2,9	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    520  	       2,8	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    520  	       2,8	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    520  	       2,7	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    530  	       2,8	     0,021	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    530  	       2,9	     0,021	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    530  	       2,9	     0,021	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    530  	       3,0	     0,021	4	1	ESE	   0,00	
     40  	    530  	       3,0	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
     50  	    530  	       3,0	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
     60  	    530  	       3,1	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    530  	       3,1	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    530  	       3,1	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    530  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    530  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    530  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    530  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    530  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    530  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    530  	       3,3	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    530  	       3,3	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    530  	       3,3	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    530  	       3,3	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    530  	       3,3	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    530  	       3,3	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    530  	       3,3	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    220  	    530  	       3,3	     0,019	4	1	 S 	   0,00	
    230  	    530  	       3,3	     0,018	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    530  	       3,3	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    530  	       3,3	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    530  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    530  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    530  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    530  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    530  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    530  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    530  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    530  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    530  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    530  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    360  	    530  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    530  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    530  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    530  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    530  	       3,3	     0,016	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    530  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    530  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    530  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    530  	       3,2	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    530  	       3,2	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    530  	       3,2	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    530  	       3,2	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    530  	       3,1	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    530  	       3,1	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    530  	       3,1	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    530  	       3,1	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    520  	    530  	       3,0	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    530  	    530  	       3,0	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    540  	    530  	       2,9	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    530  	       2,9	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    530  	       2,9	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    530  	       2,8	     0,016	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    530  	       2,8	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    530  	       2,7	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    530  	       2,7	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    540  	       2,8	     0,020	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    540  	       2,8	     0,020	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    540  	       2,9	     0,020	4	1	ESE	   0,00	
     30  	    540  	       2,9	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
     40  	    540  	       3,0	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
     50  	    540  	       3,0	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
     60  	    540  	       3,0	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    540  	       3,1	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    540  	       3,1	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    540  	       3,1	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    540  	       3,1	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    540  	       3,2	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    540  	       3,2	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    540  	       3,2	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    540  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    540  	       3,2	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    540  	       3,3	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    540  	       3,3	     0,021	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    540  	       3,3	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    540  	       3,3	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    540  	       3,3	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    540  	       3,3	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    220  	    540  	       3,3	     0,018	4	1	 S 	   0,00	
    230  	    540  	       3,3	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    540  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    360  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    540  	       3,3	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    540  	       3,2	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    540  	       3,2	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    540  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    540  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    540  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    540  	       3,1	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    540  	       3,1	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    540  	       3,1	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    540  	       3,1	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    540  	       3,0	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    520  	    540  	       3,0	     0,015	4	1	SSW	   0,00	
    530  	    540  	       2,9	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    540  	    540  	       2,9	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    550  	    540  	       2,9	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    540  	       2,8	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    540  	       2,8	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    540  	       2,7	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    540  	       2,7	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    540  	       2,7	     0,015	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    550  	       2,8	     0,019	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    550  	       2,8	     0,019	4	1	ESE	   0,00	
     20  	    550  	       2,8	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
     30  	    550  	       2,9	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
     40  	    550  	       2,9	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
     50  	    550  	       3,0	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
     60  	    550  	       3,0	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    550  	       3,0	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    550  	       3,1	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    550  	       3,1	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    550  	       3,1	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    550  	       3,1	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    550  	       3,2	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    550  	       3,2	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    550  	       3,2	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    550  	       3,2	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    550  	       3,2	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    550  	       3,2	     0,020	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    550  	       3,2	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    550  	       3,3	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    550  	       3,3	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    550  	       3,3	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    220  	    550  	       3,3	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    230  	    550  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    550  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    550  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    550  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    360  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    550  	       3,3	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    550  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    550  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    550  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    550  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    550  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    550  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    550  	       3,1	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    550  	       3,1	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    550  	       3,1	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    550  	       3,0	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    550  	       3,0	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    550  	       3,0	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    520  	    550  	       2,9	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    530  	    550  	       2,9	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    540  	    550  	       2,9	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    550  	    550  	       2,8	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
    560  	    550  	       2,8	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    550  	       2,7	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    550  	       2,7	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    550  	       2,7	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    550  	       2,6	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    560  	       2,7	     0,019	4	1	ESE	   0,00	
     10  	    560  	       2,8	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     20  	    560  	       2,8	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
     30  	    560  	       2,8	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     40  	    560  	       2,9	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
     50  	    560  	       2,9	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     60  	    560  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    560  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    560  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    560  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    560  	       3,1	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    560  	       3,1	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    560  	       3,1	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    560  	       3,1	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    560  	       3,2	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    560  	       3,2	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    560  	       3,2	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    560  	       3,2	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    560  	       3,2	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    560  	       3,2	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    560  	       3,2	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    560  	       3,2	     0,017	4	1	 S 	   0,00	
    220  	    560  	       3,3	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    230  	    560  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    560  	       3,3	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    560  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    560  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    560  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    560  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    560  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    560  	       3,3	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    560  	       3,3	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    560  	       3,3	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    560  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    560  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    560  	       3,3	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    360  	    560  	       3,3	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    560  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    560  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    560  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    560  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    560  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    560  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    560  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    560  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    560  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    560  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    560  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    560  	       3,0	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    560  	       3,0	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    560  	       3,0	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    560  	       2,9	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    520  	    560  	       2,9	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    530  	    560  	       2,9	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    540  	    560  	       2,8	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    550  	    560  	       2,8	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    560  	    560  	       2,7	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
    570  	    560  	       2,7	     0,013	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    560  	       2,7	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    560  	       2,6	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    560  	       2,6	     0,014	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    570  	       2,7	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     10  	    570  	       2,7	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     20  	    570  	       2,8	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     30  	    570  	       2,8	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     40  	    570  	       2,8	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     50  	    570  	       2,9	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     60  	    570  	       2,9	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    570  	       2,9	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    570  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    570  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    570  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    570  	       3,1	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    570  	       3,1	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    570  	       3,1	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    570  	       3,1	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    570  	       3,1	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    570  	       3,2	     0,019	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    570  	       3,2	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    570  	       3,2	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    570  	       3,2	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    570  	       3,2	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    570  	       3,2	     0,016	4	1	 S 	   0,00	
    220  	    570  	       3,2	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    230  	    570  	       3,2	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    570  	       3,2	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    570  	       3,2	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    570  	       3,3	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    570  	       3,3	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    570  	       3,3	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    570  	       3,3	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    570  	       3,3	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    570  	       3,3	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    570  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    570  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    570  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    570  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    360  	    570  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    570  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    570  	       3,2	     0,014	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    570  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    570  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    570  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    570  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    570  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    570  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    570  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    570  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    570  	       3,0	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    570  	       3,0	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    570  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    570  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    570  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    520  	    570  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    530  	    570  	       2,8	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    540  	    570  	       2,8	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    550  	    570  	       2,7	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    560  	    570  	       2,7	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    570  	    570  	       2,7	     0,013	4	1	WSW	   0,00	
    580  	    570  	       2,6	     0,013	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    570  	       2,6	     0,013	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    570  	       2,6	     0,013	4	1	WSW	   0,00	
      0  	    580  	       2,7	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     10  	    580  	       2,7	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     20  	    580  	       2,7	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     30  	    580  	       2,8	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     40  	    580  	       2,8	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     50  	    580  	       2,8	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     60  	    580  	       2,9	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    580  	       2,9	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    580  	       2,9	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    580  	       3,0	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    580  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    580  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    580  	       3,0	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    580  	       3,1	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    580  	       3,1	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    580  	       3,1	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    580  	       3,1	     0,018	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    580  	       3,1	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    580  	       3,2	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    580  	       3,2	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    580  	       3,2	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
    210  	    580  	       3,2	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    220  	    580  	       3,2	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    230  	    580  	       3,2	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    580  	       3,2	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    580  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    580  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    360  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    370  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    580  	       3,2	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    580  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    580  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    580  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    580  	       3,1	     0,013	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    580  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    580  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    580  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    580  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    580  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    580  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    580  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    580  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    520  	    580  	       2,8	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    530  	    580  	       2,8	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    540  	    580  	       2,7	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    550  	    580  	       2,7	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    560  	    580  	       2,7	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    570  	    580  	       2,6	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    580  	    580  	       2,6	     0,013	4	1	WSW	   0,00	
    590  	    580  	       2,6	     0,012	4	1	WSW	   0,00	
    600  	    580  	       2,5	     0,013	5	1	WSW	   0,00	
      0  	    590  	       2,6	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     10  	    590  	       2,7	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     20  	    590  	       2,7	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     30  	    590  	       2,7	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     40  	    590  	       2,8	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     50  	    590  	       2,8	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     60  	    590  	       2,8	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    590  	       2,9	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    590  	       2,9	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    590  	       2,9	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    590  	       2,9	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    590  	       3,0	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    590  	       3,0	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    590  	       3,0	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    590  	       3,0	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    590  	       3,1	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    590  	       3,1	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    590  	       3,1	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    590  	       3,1	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    590  	       3,1	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    590  	       3,1	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    210  	    590  	       3,2	     0,015	4	1	 S 	   0,00	
    220  	    590  	       3,2	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    230  	    590  	       3,2	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    590  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    590  	       3,2	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    360  	    590  	       3,2	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    370  	    590  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    590  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    590  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    590  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    590  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    590  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    590  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    590  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    590  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    590  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    590  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    590  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    590  	       2,9	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    590  	       2,8	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    590  	       2,8	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    520  	    590  	       2,8	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    530  	    590  	       2,7	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    540  	    590  	       2,7	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    550  	    590  	       2,7	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    560  	    590  	       2,6	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    570  	    590  	       2,6	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    580  	    590  	       2,6	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    590  	    590  	       2,5	     0,012	5	1	WSW	   0,00	
    600  	    590  	       2,5	     0,012	5	1	WSW	   0,00	
      0  	    600  	       2,6	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     10  	    600  	       2,6	     0,015	4	1	SSE	   0,00	
     20  	    600  	       2,6	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     30  	    600  	       2,7	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     40  	    600  	       2,7	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     50  	    600  	       2,7	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     60  	    600  	       2,8	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     70  	    600  	       2,8	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     80  	    600  	       2,8	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
     90  	    600  	       2,9	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
    100  	    600  	       2,9	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
    110  	    600  	       2,9	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
    120  	    600  	       3,0	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    130  	    600  	       3,0	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    140  	    600  	       3,0	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    150  	    600  	       3,0	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
    160  	    600  	       3,0	     0,017	4	1	SSE	   0,00	
    170  	    600  	       3,1	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
    180  	    600  	       3,1	     0,016	4	1	SSE	   0,00	
    190  	    600  	       3,1	     0,015	4	1	SSE	   0,00	
    200  	    600  	       3,1	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    210  	    600  	       3,1	     0,014	4	1	 S 	   0,00	
    220  	    600  	       3,1	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    230  	    600  	       3,1	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    240  	    600  	       3,1	     0,013	4	1	 S 	   0,00	
    250  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    260  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    270  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    280  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    290  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    300  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    310  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    320  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    330  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    340  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    350  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    360  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	 S 	   0,00	
    370  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    380  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    390  	    600  	       3,1	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    400  	    600  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    410  	    600  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    420  	    600  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    430  	    600  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    440  	    600  	       3,0	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    450  	    600  	       2,9	     0,012	4	1	SSW	   0,00	
    460  	    600  	       2,9	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    470  	    600  	       2,9	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    480  	    600  	       2,9	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    490  	    600  	       2,8	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    500  	    600  	       2,8	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    510  	    600  	       2,8	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    520  	    600  	       2,7	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    530  	    600  	       2,7	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    540  	    600  	       2,7	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    550  	    600  	       2,6	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    560  	    600  	       2,6	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    570  	    600  	       2,6	     0,011	4	1	SSW	   0,00	
    580  	    600  	       2,5	     0,011	5	1	SSW	   0,00	
    590  	    600  	       2,5	     0,011	5	1	SSW	   0,00	
    600  	    600  	       2,6	     0,012	5	1	WSW	   0,00