Parametry emitorów na terenie zakładu: Kessler Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 4b, Przeworno 

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temper. gazów	Xe	Ye	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna	
		m	m	m/s	K	m	m		kg/h	Mg/rok	kg/h	
E-1	kocioł	 14,1  	0,5 m	  14,3 	  293	 281  	 286  	dwutlenek siarki	0,00968	0,02787	0,00318	
														tlenki azotu jako NO2	0,0605	0,1742	0,01989	
														tlenek węgla	1,573	4,53	0,517	
														pył ogółem	0,726	2,091	0,2386	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,363	1,045	0,1193	
														 -w tym pył do 10 µm	0,726	2,091	0,2386	
E-2	samochody ciężarowe	  0,5  L	dł.51 m	   0   	  293	 292,3	 302,7	pył ogółem	0,0000585	5,85E-8	6,68E-9	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0000585	5,85E-8	6,68E-9	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0000585	5,85E-8	6,68E-9	
														tlenki azotu jako NO2	0,00225	2,25E-6	2,57E-7	
														tlenek węgla	0,000945	9,45E-7	1,08E-7	
														węglowodory alifatyczne	0,0002385	2,39E-7	2,72E-8	
														węglowodory aromatyczne	0,0000585	5,85E-8	6,68E-9	
														dwutlenek siarki	1,80E-6	1,80E-9	2,05E-10	
E-3	pojazdy osobowe	  0    L	dł.20 m	   0   	  293	 292  	 320,3	dwutlenek siarki	3,00E-7	2,34E-8	2,67E-9	
														tlenki azotu jako NO2	0,00003	2,34E-6	2,67E-7	
														tlenek węgla	0,000461	0,0000359	4,10E-6	
														węglowodory alifatyczne	0,0000315	2,46E-6	2,80E-7	
														węglowodory aromatyczne	7,95E-6	6,20E-7	7,08E-8	
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny