**PRZEDMIAR  
Budowa drogi na ulicy Kwiatowej w Przewornie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł |
| 1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm | m2 | 540 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok.  Krotność = 2 | m2 | 540 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach – grub. warstwy po zag. 10 cm | m2 | 540 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 540 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 540 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0108-01 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II | m2 | 160 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |  |
| Podatek VAT | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |