**PRZEDMIAR
Budowa drogi na ulicy Kwiatowej w Przewornie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł |
| 1 | KNR 2-310101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm | m2 | 540 |  |  |
| 2 | KNR 2-310101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok.Krotność = 2 | m2 | 540 |  |  |
| 3 | KNR 2-310104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach – grub. warstwy po zag. 10 cm | m2 | 540 |  |  |
| 4 | KNR 2-310114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm  | m2 | 540 |  |  |
| 5 | KNR 2-310114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 540 |  |  |
| 6 | KNR 4-010108-01 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II  | m2 | 160 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** |  |